**УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора**

**по развитию кооперационных связей**

**АО «НПО НИИИП-НЗиК»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С. Макаров**

**«25» февраля 2019 г.**

**ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключения договора поставки специальной одежды для нужд АО «НПО НИИИП-НЗиК»**

**Новосибирск**

**2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ раздела** | **Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме** |
| **1** | **Наименование Заказчика:** Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна».  - адрес: 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32.  - контактное лицо по вопросам оформления заявки:  - тел.: (383) 278-99-97  Цорн Андрей Андреевич  - e-mail: [zakupki@komintern.ru](mailto:zakupki@komintern.ru)  - контактное лицо по вопросам технических требований  Контактное лицо по техническим вопросам:  Макаров Олег Сергеевич (тел.: (383) 278-97-70)  Адрес сайта Заказчика: [www.](http://www.)нииип-нзик.рф  Адрес ЕИС: [www.zakupki.gov.ru/223/](http://www.zakupki.gov.ru/223/).  Адрес электронной площадки: <http://etp.gpb.ru> |
| **2** | **Источник финансирования заказа:**Собственные средства заказчика. |
| **3** | **Способ закупки:**Запрос котировок в электронной форме |
| **4** | **Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно статье 4 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» и постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».** |
| **5** | **Предмет договора с указанием объема поставляемого товара:** Поставка специальной одежды для нужд АО «НПО НИИИП-НЗиК» в соответствии с техническим заданием документации о запросе котировок в электронной форме (Приложение № 4). |
| **6** | **Место поставки товара:** г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 |
| **7** | **Cрок поставки товара:** до «29» декабря 2019 года.  Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком от Заказчика письменной заявки направляемой посредством телефонной связи (телефонограммой), факсимильной связи, сети Интернет на электронный адрес Поставщика либо нарочно уполномоченным представителем Заказчика. |
| **8** | **Форма, срок и порядок оплаты товара:** безналичный расчет,оплата 100% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания документа, подтверждающего поступление Товара. |
| **9** | * 1. **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):** 1 854 621 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать один) рубль 06 (шесть) копеек, в том числе НДС – 20 % - 309 103 (триста девять тысяч сто три) рубля 51 (пятьдесят одна) копейка.   В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений, обеспечение равной и объективной оценки заявок, а также в целях экономически эффективного расходования денежных средств и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика используются цены предложений участников без учета НДС. В случае если участник освобожден от уплаты НДС, указание об этом делается в заявке*.* Предложение участника о цене договора не должно превышать начальную (максимальную) цену договора без учета НДС. Оценочная стоимость применяется только для целей оценки заявок.  Начальная (максимальная) цена включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе доставкой товара до адреса и его разгрузкой на территории Заказчика, а также уплату налогов и других обязательных платежей, НДС – 20 %. |
| * 1. **Сведения о начальной (максимальной) цены поставляемого товара:** сведения указаны в Приложении № 6 к извещению запроса котировок в электронной форме. |
| **10** | **Валюта договора:** Российский рубль. |
| **11** | **Обеспечение заявки на участие в запросе котировок** **в электронной форме:** не требуется |
| **12** | **Обеспечение исполнения договора:** не требуется |
| **13** | **Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме**  13.1 Заказчик размещает в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке извещение о проведении запроса котировок, не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.  13.2. В случае необходимости Заказчик вносит изменения в извещение о проведении запроса котировок. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС.  13.3. В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок продлевается так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного п.13.1 настоящего извещения.  13.4. Изменение предмета процедуры закупки не допускается.  13.5. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данное извещение.  Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и размещенными надлежащим образом.  13.6. В случае необходимости, после официального размещения в ЕИС, на сайте Заказчика и Электронной площадке извещения о проведении запроса котировок, Заказчик вправе отказаться от его проведения в любой момент до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.  13.7. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение исполнителя только в случае одного из следующих обстоятельств:   1. возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), влияющих на целесообразность закупки; 2. потребность в закупке отпала либо изменилась (в том числе выявлена необходимость изменения качественных, функциональных, технических характеристик), в том числе ввиду изменения финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на формирование потребности в данной закупке; изменения условий договора с третьим лицом, во исполнение которого проводилась закупка; 3. достижения взаимного соглашения сторон.   13.8. Заказчик размещает информацию об отказе от проведения процедуры закупки в день принятия решения об отказе в порядке, установленном для размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки. |
| **14** | **Разъяснение положений документации запроса котировок в электронной форме**  14.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки по форме Приложения № 5 не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  14.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| **15** | **Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам товара (работы, услуги), к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы**  15.1. В соответствии с техническим заданием документации о запросе котировок (Приложение № 4)  15.2 Гарантийный срок поставляемого товара не менее 12 (двенадцати) месяцев. |
| **16** | **Требования к описанию выполняемой работы, которые являются предметом запроса котировок, их количественных и качественных характеристик:**  16.1. Описание участниками закупки предмета запроса котировок, в том числе: качества, технических характеристик товара (работ, услуг), требований к их безопасности, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету договора, указанными в настоящим извещением, заполняется участником запроса котировок по форме, установленной в Приложении №3.  16.2. При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее».  16.3. Участник закупки в Приложении № 3 к настоящему извещению указывает наименование и страну происхождения поставляемых товаров. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товаров, указанного в заявке.  16.4. Для целей установления соотношения цены товаров российского и иностранного происхождения в случае, предусмотренным п.16.5 настоящей документации, цена единицы каждого товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.  16.5. В заявке на участие в запросе котировок, представленной победителем закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товара российского происхождения, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров. |
| **17** | **Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме**  17.1. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям:   1. требованиям, установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом закупки, в том числе обладать всеми необходимыми лицензиями и допусками; 2. участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 3. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4. участник не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах), размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 6. отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации. 7. отсутствие информации об участнике (о лице, правопреемником которого является участник), а также информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   17.2. К обеспечению выполнения договора Поставщик вправе привлекать сотрудников являющихся гражданами Российской Федерации, сотрудники являющиеся гражданами иностранных государств не допускаются;  17.3.  Участник запроса котировок в электронной форме должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации без доли участия иностранного капитала. |
| **18** | **18.1. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме:**  1) заявка, указывающая на согласие участника закупки участвовать в запросе котировок в электронной форме (Приложение 1);  2) копии учредительных документов (для юридических лиц: копия действующего устава в последней редакции (в случае наличия актуальной версии устава в виде единого сводного документа) либо копия устава и всех изменений (дополнений) к уставу (в случае отсутствия актуальной версии устава в виде единого сводного документа) и соответствующий, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов иностранных лиц;  3) копии свидетельства о государственной регистрации; свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, созданном до 01.07.2002 года; листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;  4) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  5) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры закупки;  6) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным законодательством, в соответствии с перечнем, установленным документацией процедуры закупки;  7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры или не ранее внесения изменений в соответствующий реестр в случае, если изменения были внесены позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры;  8) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), содержащие информацию об участнике закупки, или в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с Законом № 209-ФЗ, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным Законом № 209-ФЗ, по форме, установленной Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  9) копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате размещения в ЕИС извещения о проведении закупочной процедуры с отметкой о предоставлении в налоговый орган либо документом, подтверждающим факт предоставления бухгалтерской отчетности в налоговый орган (с учетом сроков сдачи отчетности, предусмотренных Налоговым кодексом РФ);  10) копию справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированную на дату не ранее чем за 2 месяца до даты размещения извещения о закупке в ЕИС, подписанную и скрепленную печатью налогового органа либо подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа. В случае наличия недоимки по налогам и сборам дополнительно- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, сформированную на дату не ранее чем за 2 месяца до даты размещения извещения о закупке в ЕИС, подписанную и скрепленную печатью налогового органа, либо подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа;  11) копия уведомления налогового органа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);  12) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на совершение указанных действий;  13) решение об одобрении органами управления юридического лица сделки, либо копию такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством или учредительными документами юридического лица, либо письмо с обоснованием отсутствия необходимости одобрения сделки органами управления юридического лица. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если выпиской из единого государственного реестра юридических лиц подтверждается, что единственный участник общества с ограниченной ответственностью осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного общества;  13) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) или качественных характеристиках поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг заполняется участником закупки по форме Приложение № 3;  **18.2. Требования к содержанию документов, форме, оформлению и составу ценового предложения.**  18.2.1. Ценовое предложение, указывающее на предлагаемую участником закупки стоимость поставляемого товара, выполняемых работ или оказываемых услуг, заполняется участником в соответствии с формой в Приложении 1а к настоящему извещению.  18.2.1. Информация, обосновывающая предлагаемую участником цену договора, которая может включать документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене, в том числе опыт выполнения договоров, аналогичных предмету закупки. (Обязанность по предоставлению документов, обосновывающих предлагаемую участником цену договора возникает в случае, указанном в п. 23.1 раздела 23 Извещения о проведении запроса котировок);  18.3. Отсутствие или неполное представление документов, входящих в состав заявки и ценового предложения, указанных в разделе 18 Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, ведет к отказу в допуске участника запроса котировок в электронной форме. |
| **19** | **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:**  1.Заявка на участие в запросе котировок заполняется участником закупки в соответствии с требованиями к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок. Форма заполнения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме установлена в Приложении № 1.  2. Заявка на участие в запросе котировок должна состоять из одной части и ценового предложения.  3. Все документы направляются Участником закупки в форме электронных документов, подписанных с помощью функционала Электронной торговой площадки электронной подписью уполномоченного лица участника запроса котировок в электронной форме на адрес электронной площадки.  4.Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок, должны быть составлены на русском языке и соответствовать требованиям, установленным пп. 6 п. 19 Извещения.  5. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.  6. Копии документов, входящих в состав заявки, предоставляются в виде скан-копий оригиналов или нотариально заверенных копий в формате pdf, jpeg, явно и достоверно отображающих содержащуюся в документах информацию, в том числе реквизиты, проставленные на документах печати (при наличии), подписи (в том числе электронной цифровой подписи) и отметки. Предоставление документов в формате MS Word, MS Excel и других аналогичных форматах, не допускается.  7. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку.  8. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в день открытия на ЭТП доступа к заявкам на участие в запросе котировок.  9. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.  10. Срок действия заявки, подаваемой участником запроса котировок 60 дней с момента подачи заявки участником закупки. |
| **20** | **Особенности участия в процедуре закупки коллективного участника**  20.1.Юридические и физические лица, выступающие на стороне одного участника закупки (коллективный участник), обязаны заключить между собой соглашение, подтверждающее намерения юридических и физических лиц, выступающих на стороне одного участника, совместно осуществлять поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, которое должно отвечать следующим требованиям:   1. соглашение должно соответствовать нормам действующего законодательства; 2. в соглашении должны быть определены права и обязанности членов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения договора; 3. в соглашении должна быть предусмотрена гарантия соответствия лиц, выступающих на стороне коллективного участника, требованиям, установленным Заказчиком в извещении процедуры закупки; 4. в соглашении должен быть указан лидер, представляющий интересы лиц, выступающих на стороне коллективного участника, и его полномочия как в рамках участия в закупке, так и при исполнении договора (в том числе на подачу и отзыв заявки на участие в процедуре закупки, иные права, предусмотренные извещением о закупке, на подписание договора от имени всех лиц, выступающих на стороне одного участника, на предоставление обеспечения исполнения договора, на получение оплаты от Заказчика, на подписание необходимых документов в ходе исполнения договора); 5. в соглашении должна быть предусмотрена обязанность лиц, выступающих на стороне коллективного участника, выдать лидеру доверенность на представление их интересов в отношениях с Заказчиком (в том числе на заключение от их имени договора с Заказчиком, подписание документов, подтверждающих выполнение обязательств, предусмотренных договором с Заказчиком, ведение с ним переписки); 6. в случае решения сторон о распределении между ними обязательств по договору, на право заключения которого проводится процедура закупки, либо в случае если такое требование установлено извещением о закупке, в соглашении должен быть установлен объем обязательств, выполняемый каждым из лиц, выступающих на стороне коллективного участника, стоимость и сроки их выполнения (в том числе, в процентном соотношении); 7. в соглашении должна быть предусмотрена солидарная ответственность лиц, выступающих на стороне коллективного участника, по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и исполнением договора, а также обязанность лидера по предоставлению обеспечения исполнения договора (в случае если такое обеспечение предусмотрено извещением о закупке); 8. иным требованиям, установленным Заказчиком в извещении о закупке.   20.2. Заявка коллективного участника должна содержать указание на то, что лидер выступает от имени нескольких лиц (коллективного участника), а также копии соглашения его членов и доверенностей на лидера, указанные в п. 20.1 настоящего раздела.  20.3. Лицо, участвующее в процедуре закупки в составе коллективного участника, не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в данной процедуре закупки, а также входить в состав иного коллективного участника, подавшего заявку на участие в ней.  20.4. В случае если хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника, отказывается от участия в процедуре закупки, либо если будет установлено, что из состава коллективного участника вышел хотя бы один из участников, и это влечет несоответствие коллективного участника установленным в извещении процедуры закупки требованиям, Заказчик отказывает такому коллективному участнику в допуске к участию в процедуре закупки либо отстраняет такого коллективного участника, отказывается от заключения договора с ним, отказывается от договора.  20.5. Обязательным требованиям, предусмотренным извещением о закупке, должно соответствовать каждое лицо, входящее в состав коллективного участника.  20.6. Коллективный участник в совокупности должен соответствовать требованию, установленному ч. 7 п. 17.1 раздела 17 настоящего извещения о проведении закупки. |
| **21** | **Рассмотрение котировочных заявок**  21.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, и соответствие участников запроса котировок требованиям, установленным извещением о запросе котировок.  21.2. Срок рассмотрения котировочных заявок не может превышать 5 (пять) дней со дня открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок.  21.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссией принимается решение о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, участником запроса котировок или об отказе в признании участником запроса котировок, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, который размещается Заказчиком в ЕИС и на ЭТП в течение 3-х дней с момента подписания.  21.4. По результатам рассмотрения заявок протокол рассмотрения заявок в виде отдельного документа может не составляться. В этом случае информация о допуске участников указывается в итоговом протоколе.  21.5. При рассмотрении заявок на участие в запросе котировок участник закупки не допускается Единой комиссией к участию в запросе котировок в случае:  1) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией, в том числе позволяющим убедиться в благонадежности контрагента в соответствии с требованиями экономической безопасности и проявления должной осмотрительности при проверке контрагентов;  2) несоответствия заявки участника закупки требованиям, установленным в документации, в том числе:  - непредоставления документов и сведений, указанных в документации, в том числе необходимых для обеспечения экономической безопасности и проявления должной осмотрительности при проверке контрагентов;  - непредоставления в составе заявки информации, обосновывающей предлагаемую участником закупки цену договора в соответствии с требованиями, установленными разделом 23 настоящего извещения  - нарушения требований документации о закупке к содержанию, форме и оформлению заявки;  3) несоответствия предлагаемой продукции требованиям, установленным в документации о закупке;  4) несоответствия предложенных участником закупки условий исполнения договора условиям, указанным в документации, в том числе:  - направление предложения, ухудшающего условия выполнения договора, являющегося предметом закупки;  - направление предложения о цене договора, превышающего НМЦ договора, НМЦ единицы товара, услуги, работы;  5) наличия в предоставленных участником документах недостоверных сведений об участнике закупки или предлагаемой им продукции, а в случаях осуществления закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства – отсутствие сведений об участнике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.  21.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех участников запроса котировок, подавших заявки на участие в запросе котировок, или о допуске к участию в запросе котировок и признании участником запроса котировок только одного участника, подавшего заявку на участие в запросе котировок, единой комиссией запрос котировок признается несостоявшимся.  21.7. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, признан участником запроса котировок, Договор заключается с единственным участником запроса котировок в порядке, предусмотренном разделом 26 извещения.  21.8 Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. |
| **22** | **Оценка котировочных заявок**  22.1. Комиссия оценивает котировочные заявки участников закупки, в отношении которых принято решение об их допуске к участию в запросе котировок, и определяет участника запроса котировок, в заявке на участие которого содержится лучшее предложение.  22.2. Участником запроса котировок, в заявке на участие которого содержится лучшее предложение, признается участник запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая содержит наиболее низкую цену продукции договора и соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок. При предложении наиболее низкой цены продукции несколькими участниками запроса котировок участником запроса котировок, в заявке на участие которого содержится лучшее предложение, признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников.  22.3. Результаты оценки котировочных заявок оформляются итоговым протоколом, который размещается организатором закупок в ЕИС и на ЭП в течение 3-х дней с момента подписания.  22.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о поставке российского товара, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.  22.5. В случае принятия решения о заключении договора по результатам запроса котировок Заказчик передает победителю или единственному участнику запроса котировок проект договора. |
| **23** | **Антидемпинговые меры**  23.1. Антидемпинговые меры применяются Заказчиком в случае, если при проведении процедуры закупки участником закупки предложена цена на 25 и более % ниже начальной максимальной цены договора (цены лота), установленной Заказчиком в документации процедуры закупки (демпинговая цена).  23.2. В случае если при проведении процедуры закупки все участники закупки предложили демпинговую цену, антидемпинговые меры к участникам такой закупки не применяются.  23.3. Если участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена, Заказчиком могут применяться одна или несколько антидемпинговых мер:   * 1. договор может быть заключен только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). Размер обеспечения не может превышать цену договора, предложенную участником, с которым заключается договор.   В случае если обеспечение исполнения договора не было установлено договор может быть заключен только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере не менее 30 % от цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).  В случае непредставления участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, он признается уклонившимся от заключения договора.   * 1. обязанность предоставления таким участником информации, обосновывающей предлагаемую им цену договора, которая может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемой продукции, порядок ценообразования, документы, подтверждающие наличие продукции у участника закупки, смету, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене, в том числе опыт выполнения договоров, аналогичных предмету закупки.   Обоснование цены договора представляется участником закупки, предложившим демпинговую цену, в составе заявки на участие в закупке. В случае невыполнения участником данного требования Заказчик отказывает такому участнику в допуске к участию в закупке. Указанное решение фиксируется в протоколе.  23.4. В случае признания участника процедуры закупки уклонившимся от заключения договора, договор с таким участником не заключается. Заказчик вправе направить проект Договора иному участнику закупки, в соответствии с п. 26.5 настоящего извещения. |
| **24** | **Основания и последствия признания процедуры закупки несостоявшейся**  24.1. Запрос котировок признается несостоявшейся в следующих случаях:  1) на участие в закупке не подано ни одной заявки либо подана одна заявка;  2) по результатам рассмотрения заявок ни один из участников закупки не допущен к участию в закупке;  3) по результатам рассмотрения заявок к участию в закупке допущен один участник;  24.2. В случае если закупка признана несостоявшейся Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки либо провести повторную конкурентную процедуру закупки, либо осуществить закупку у единственного поставщика, либо заключить договор с единственным участником процедуры закупки, признанным комиссией в порядке, предусмотренном разделом 21 настоящего извещения |
| **25** | **Основания и последствия выявления обстоятельств, имеющих значение для принятия решения о допуске участника к закупке и заключении договора по результатам закупки**  25.1. Заказчик вправе в любое время до завершения процедуры закупки отстранить участника закупки, пересмотреть итоги процедуры закупки, отказаться от заключения договора с участником закупки, отказаться от договора (при наличии такого права в соответствии с законодательством и условиями договора), если будет установлено, что:  1) участник закупки не соответствуют установленным извещением или документацией о закупке требованиям к участникам закупки;  2) поставляемая продукция не соответствуют установленным извещением или документацией о закупке требованиям;  3) участник закупки представил недостоверную информацию о своем соответствии или соответствии поставляемой продукции требованиям, установленным извещением или документацией о закупке к участникам закупки, или поставляемой продукции, а также недостоверную информацию о наименовании страны происхождения товара, что позволило ему стать победителем процедуры закупки. |
| **26** | **Заключение Договора по результатам запроса котировок**  26.1. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола.  26.2. Договор заключается в редакции, соответствующей редакции проекта договора, приложенного к извещению о запросе котировок, по цене, предложенной участником запроса котировок, с которым заключается договор, и на иных условиях, предложенных участником, если необходимость предложения таких условий было предусмотрено извещением о запросе котировок, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.  26.3. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о запросе котировок, заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.  26.4. Заказчик направляет договор на ЭТП не ранее 10 дней с момента публикации итогового протокола.  26.5. В случае если участник запроса котировок, в заявке, на участие которого содержится лучшее предложение и которой присвоен первый номер, не предоставил Заказчику подписанный договор на двадцатый день, такой участник считается уклонившимся от заключения Договора  В случае если участник запроса котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе направить проект Договора участнику запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй номер, или провести повторную конкурентную процедуру.  В случае направления проекта Договора участнику запроса котировок, заявке на участие которого присвоен второй номер, Договор заключается на условиях, предложенных участником запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер.  26.6. В случае уклонения участника запроса котировок от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не возвращаются.  26.7. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик заключит договор с участником запроса котировок, который предложил такие же, как победитель условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора.  26.8. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.  26.9. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016 г. не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качества, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам, указанных в договоре. |
| **27** | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок** –  «05» марта 2019 г. 12 часов 00 минут (время местное) |
| **28** | **Дата и время рассмотрения заявок:**  «12» марта 2019 г. 14 часов 00 минут (время местное) |
| **29** | **Дата и время подведения итогов:**  «13» марта 2019 г. 14 часов 00 минут (время местное) |
| **30** | Приложения:  * + - 1. Котировочная заявка (Приложение № 1).       2. Ценовое предложение (Приложение № 1а).       3. Проект договора подряда (Приложение № 2).       4. ФОРМА 3. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) или качественных характеристиках поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг (Приложение № 3).       5. Техническое задание извещения о запросе котировок (Приложение № 4).       6. Запрос на разъяснение извещения на проведение запроса котировок в электронной форме. (Приложение № 5).       7. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы поставляемого товара (Приложение № 6). |

**Приложение №1 к извещению о запросе котировок**

**В Единую комиссию по закупочной деятельности**

**АО «НПО НИИИП-НЗиК»**

Исх № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*На официальном бланке*

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

на право заключения *Договора* на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

для АО «НПО НИИИП-НЗиК»

*(наименование - для юридического лица, Фамилия имя отчество - для физического лица)*

исходя из требований к закупаемому товару дает согласие на поставку товара, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора

1. Место нахождения (*для юридического лица*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(почтовый индекс, адрес)*

Место жительства (*для физического лица*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(почтовый индекс, адрес)*

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты:

Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование банковского учреждения)*

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кор.счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОКПО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Мы согласны исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок и в проекте Договора.

3. Настоящей заявкой на участие в запросе котировок сообщаем, что в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника закупки (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний календарный год, а также, что отсутствует информация об участнике (о лице, правопреемником которого является участник), а также информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица, в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».; отсутствует судимость у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись, печать)

Приложение № 1а к извещению о запросе котировок

Ценовое предложение

Мы согласны поставить (оказать) предусмотренные извещением о проведении запроса котировок товары (услуги) в соответствии с требованиями котировочной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по цене \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать общую цену договора цифрами и прописью). В цену договора включены все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе доставкой товара до адреса и его разгрузкой на территории Заказчика, а также уплату налогов и других обязательных платежей, с учетом (либо без учета) НДС.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товаров, страна происхождения** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу товара, в руб., с учетом (либо без учета) НДС** | **Сумма, в руб., с учетом (либо без учета) НДС** |
|
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Участник закупки / уполномоченный представитель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

(подпись)

***Приложение №2 к* *извещению о запросе котировок***

Проект

**ДОГОВОР №**

г. Новосибирск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемое «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна (сокращенное наименование АО «НПО НИИИП-НЗиК»), далее именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по развитию кооперационных связей Макарова Олега Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 221/18 от «16» ноября 2018 г., с другой стороны, на основании итогового протокола на проведение запроса котировок в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный договором срок поставить специальную одежду (далее - Товар), свободный от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений, а Заказчик приобрести и оплатить по цене, указанной в п.2.1. Договора.

1.2. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего Договора, его наименование, цена, и количество, требования, предъявляемые к товару, его технические и функциональные характеристики определяются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора.

Товар должен соответствовать нормативам и требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат и знак соответствия.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость товара, доставку, НДС 20%, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Расчеты за Товар производятся на условии: Безналичный расчет, 100% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания документа, подтверждающего поступление Товара.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1.Поставщик обязан:

3.1.1. Надлежащим образом и в соответствии с условиями настоящего договора поставить Товар в порядке, установленном настоящим договором в установленный срок и представить Заказчику документы и материалы, подтверждающие поставку и передачу Товара, а также страну происхождения поставляемого Товара.

3.1.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.1.3. Указывать в первичных документах бухгалтерского учета адрес организации, включенный в ЕГРЮЛ.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Требовать своевременной оплаты Товара в соответствии с подписанным Сторонами договором по поставке Товара

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Произвести оплату Товара в соответствии с п. 2.4. настоящего договора.

3.3.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

3.3.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе его приемки.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

3.4.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены бракованных материалов, отчетных документов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) Товара.

3.4.3. Отказаться от оплаты расходов, не предусмотренных настоящим договором.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Срок поставки:

4.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение срока действия договора, указанного в п. 10.1 настоящего Договора.

4.1.2. Срок поставки товара:в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменной заявки по установленной форме (Приложения № 2 к настоящему договору)

Срок исполнения договора:до «29» декабря 2019 г.

Поставка специальной одежды производится по предварительным письменным заявкам. Письменная заявка направляется посредством телефонной связи (телефонограммой), факсимильной связи, сети Интернет на электронный адрес Поставщика либо нарочно уполномоченным представителем Заказчика.

4.2. Условия поставки:

4.2.1. Доставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика до места поставки, указанного в п. 4.3 настоящего Договора.

4.2.2. Информация о государственном регистрационном номере транспортного средства, ФИО водителя и экспедитора, осуществляющих доставку Товара, предоставляется Заказчику в момент согласования даты поставки, но не срока исполнения договора, указанного в п. 4.1.2 настоящего Договора, для оформления пропуска на территорию Заказчика, но не позднее, чем за 2 часа до момента поставки.

4.2.3. В случае нарушения Поставщиком п. 4.2.2. настоящего Договора, транспортные средства Поставщика на территорию Заказчика не допускаются.

4.3. Место поставки:630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

4.4. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара, Заказчик обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) Товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять Товар с указанием мотива отказа.

4.4.1. Под обоснованным отказом Стороны договорились понимать право Заказчика отказаться от принятия Товара или его части по причинам:

- поставки товара ненадлежащего качества;

- несоответствия количества, ассортимента поставленного Товара условиям данного договора и спецификации.

4.5. Заказчик, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- замены Товара ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества;

- безвозмездного устранения недостатков Товара;

- возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА, ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, (свидетельств), обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

5.2. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

5.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями и документами к нему, включая сертификаты качества. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Гарантийный срок эксплуатации Товара исчисляется с момента передачи Товара Заказчику, определяемого на основании даты подписания Заказчиком Товарной накладной. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком Товарной накладной, если иные условия предоставления гарантий не дает производитель.

Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика и за его счет.

5.5. В случае если при передаче Товара или в течение гарантийного срока на него выявится его ненадлежащее качество, Заказчик вправе потребовать от Поставщика его замены.

5.6. Наличие недостатков и сроки замены Товара оформляются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

5.7. Поставщик гарантирует, что поставляемое Товар и/или его составные части не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков.

5.8. Если к Заказчику будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в поставляемом изделии и/или его составной части, в том числе в отношении товарных знаков, Поставщик урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Поставщик не освобождается от обязанности поставить изделие, свободное от прав и/или требований третьих лиц.

5.9. Поставщик, в случае применения к Заказчику мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в Товаре, поставленном Заказчику, возместит Заказчику понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Заказчиком третьим лицам.

5.10. Поставщика гарантирует, что поставляемый по Договору Товар полностью оплачен и не находится в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п. 5 ст.488 ГК РФ. Товар должен быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации.

5.11. Поставщик гарантирует, что сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания договора и будут оставаться достоверными в дальнейшем. Если в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности сведений о Поставщике, он обязуется в месячный срок с даты появления такой записи внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Результат исполнения обязательств по поставке Товара принимается в следующем порядке:

6.1.1. Товар передается Заказчику по товарной накладной по количеству и качеству, предусмотренному Спецификацией. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Заказчику следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную по форме ТОРГ-12, документ, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя Товара, сертификаты.

6.1.2. Выполненные Поставщиком обязательства по поставке Товара принимаются Заказчиком по товарной накладной Поставщика.

6.2. В течение 3 (трех) дней с момента представления Заказчику Поставщиком отчетной документации Заказчик проверяет результаты исполнения Поставщиком обязательства по настоящему договору на предмет соответствия поставленного Товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора.

6.3. По результатам проверки исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору Заказчик передает Поставщику подписанную со своей стороны товарную накладную на Товар по настоящему договору или мотивированный отказ от ее подписания.

6.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной накладной по настоящему договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и в течение 5 (пяти) дней с момента его получения устранить указанные Заказчиком недостатки.

6.5. Стороны пришли к согласию о том, что право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Сторонами товарной накладной без замечаний.

7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА

7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющимся предметом настоящего Договора, несет Поставщик или Заказчик, в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения сроков оплаты предусмотренных настоящим Договором, Заказчик уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,03 % от стоимости поставленного Товара.

8.3. За нарушение сроков поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03 % от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки.

8.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости Товара.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

8.6. Поставщик обязуется возместить Заказчику убытки, которые тот понесет вследствие нарушения Поставщиком установленных договором гарантий или налогового законодательства. Поставщик возмещает Заказчику суммы доначисленного НДС, если налоговый орган откажет Заказчику в вычетах по сделкам с Поставщиком. Поставщик возмещает пени и штрафы, начисленные на указанный НДС.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Поставщик и Заказчик будут принимать все меры по разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего договора, другая Сторона вправе предъявить претензию в установленном порядке до подачи искового заявления в арбитражный суд. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 30 дней.

9.3. В случае если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных действующих нормативных правовых актов.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Руководствуясь частью 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, стороны пришли к соглашению, что при нарушении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему Договору, включая (но, не ограничиваясь этим) случай однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения любой из обязанностей, возложенных на Поставщика настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично. В случае такого отказа настоящий Договор считается соответственно расторгнутым или измененным со дня, указанного в уведомлении Заказчика об отказе. Настоящий Договор также может быть расторгнут или изменен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и становятся его неотъемлемыми Приложениями лишь при условии, что они исполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

12.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.5. Стороны договорились, что договор, дополнительные соглашения и иные документы, оформленные в рамках данного договора, переданные с помощью факсимильной, электронной связи, имеют юридическую силу и стороны признают их в качестве доказательств в суде.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложение №1. Спецификация

13.2. Приложение № 2. Форма заявки на поставку специальной одежды.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик: | Заказчик:  **АО «НПО НИИИП – НЗиК»** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | Юридический/ Фактический адрес:  630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32  630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32  ИНН 5401199015 КПП 5401010001  ОКПО 07502168  р/с 40702810244020003415  в Сибирском банке ПАО Сбербанк  к/с 30101810500000000641  БИК 045004641  Заместитель генерального директора  по развитию кооперационных связей  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.С. Макаров/  м.п. |

Приложение № 1 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

***Спецификация***

Поставщик:

Заказчик: АО «НПО НИИИП-НЗиК» ИНН 5401199015 КПП 546050001

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Количество** | **Эскиз** | **Цена за единицу товара в руб. с учетом (или без учета) НДС** | **Стоимость товара в руб. с учетом (или без учета) НДС** |
| 1 | Халат х/б | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 12.4.132-83  Мужской, женский  Халат должен быть прямого силуэта с застежкой на 5 петель и пуговиц, с отложным воротником и лацканами, с хлястиком на спинке. Полочки должны быть с грудовыми вытачками, двумя накладными боковыми карманами. Спинка должна быть со средним швом.Рукава должны быть втачные с манжетами, которые застегиваются на петлю и пуговицу.Ткань: должна быть 100% х/б, плотность не менее 140г/м2, цвет по усмотрению заказчика.Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.  Маркировка должна содержать:  1. наименование изделия;2. размер;3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;  6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;  10. наименование и юридический адрес изготовителя;11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 80 штук | Халат женский синий(бязь) чб |  |  |
| 2 | Халат смесовый | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 12.4.132-83  Мужской, женский  Халат должен быть прямого силуэта с застежкой на 5 петель и пуговиц, с отложным воротником и лацканами, с хлястиком на спинке. Полочки должны быть с грудовыми вытачками, двумя накладными боковыми карманами. Спинка должна быть со средним швом.Рукава должны быть втачные с манжетами, которые застегиваются на петлю и пуговицу.Ткань: должна быть смешанная состав сырья не более 65%ПЭ,не менее 35%ХЛ, плотность не менее 160 г/м2 цвет по усмотрению заказчика  Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 300 шт | Халат женский синий(бязь) чб |  |  |
| 3 | Костюм от общих производственных загрязнений (ОПЗ) | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 27575-87  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужской, Женский  Костюм летний должен быть предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи, состоять из куртки и брюк.  Куртка удлинённая должны быть прямого силуэта с центральной супатной застежкой на 4 петли и пуговицы, со сквозной верхней петлей и кулисой по линии талии спинки. Каждая полочка должна быть на кокетке, с накладными боковыми объемными карманами с клапанами, фиксирующимися на контактную ленту в двух точках. Левая полочка должна быть с нагрудным накладным карманом с клапаном, фиксирующимся на котнактную ленту по середине. Спинка должна быть с отрезной кокеткой. Рукав должен быть двухшовный, низ рукава на манжете, застегивающейся на пуговицу, с налокотниками, закругленной формы. На левом рукаве должен быть расположен карман для телефона. Воротник должен быть отложной. В области подмышечных впадин должны быть выполнены вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов. Кокетки, нижние клапана карманов, подборт должны быть выполнены из отделочного материала. По кокеткам должны быть настрочена световозвражающая лента шириной не менее 50мм с образованием канта шир. не более 3 мм из отделочной ткани.  Брюки должны быть с притачным поясом, с застёжкой на молнию, с пятью шлёвками. Каждая передняя половинка должна быть с боковым карманом с отрезным бочком и наколенником. Каждая задняя половинка должна быть с накладным карманом. Пояс на задних половинках должен быть стянут эластичной тесьмой. По низу передних и задних половинок брюк, вниз от шва настрачивания наколенника, должна проходить световозвращающая полоса шириной не менее 50 мм.  Применяемые материалы:  Основная ткань: должна быть смешанная с водоотталкивающей отделкой, состав сырья: не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ, плотность не менее 200 г/кв.м., цвет должен быть темно-синий + отделка василькового цвета.  Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной не менее 50 мм.  Каждое изделие должно иметь маркировку по ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК. Размеры по требованию заказчика. | 400 комплектов | v8_1_57e |  |  |
| 4 | Костюм от общих производственных загрязнений (ОПЗ)  Мужской | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.280-2014  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, Ми З, должен состоять из куртки и полукомбинезона, выполнен из тканей двух цветов: основной – т. синий, отделочный – красный.  Куртка мужская удлинённая должна быть прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, со сквозной верхней петлей, с втачными рукавами, с втачным отложным воротником.Полочки должны быть с кокетками из отделочной ткани, с нижними боковыми накладными карманами с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту со стороны борта. Одна сторона карманов и клапанов должна входить в боковые швы куртки. Левая полочка должна быть с нагрудным накладным карманом с отделением для карандаша со стороны борта. Спинка должна быть с кокеткой из отделочной ткани. Внизу кокеток полочек и спинки настрочена должна быть световозвращающая лента шир. не менее 50 мм на расстоянии не более 2-3 мм от шва притачивания кокетки. Рукава должны быть двухшовные, с манжетами, застегивающимися на прорезную петлю и пуговицу. По шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть расположена вешалка.Полукомбинезон должен быть прямого силуэта, с боковой застежкой на 2 прорезные петли и пуговицы справа и застежкой гульфика на тесьму-«молнию», с бретелями, регулирующимися по длине втачной эластичной тесьмой и застегивающимися на пластмассовые пряжки-трезубцы. Передние половинки полукомбинезона должны быть отрезные по линии талии. Нагрудная часть должна быть с накладным карманом с отделением для карандаша справа. Передние половинки брюк п/к должны быть с боковыми накладными карманами с наклонным входом. Задние половинки полукомбинезона должны быть с верхней фигурной обтачкой. Правая задняя половинка должна быть с накладным карманом. Ткань: должна быть смешанная с ВО; состав сырья не более 75% ПЭ, не менее 25% ХЛ; плотность должна быть 200 г/м2; основной цвет должен быть т. синий, отделочный - красный.Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. не менее 50 мм.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 11комплектов | Костюм мужской летний Велес_1 |  |  |
| 5 | Костюм от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для инженеро-технических работников | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011  Обязательное соответствие ГОСТ 27575- 87, ГОСТ 27574- 87  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужской, Женский  Куртка и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Куртка и брюки должны быть выполнена из ткани темно-серого и светло-серого цветов с красной отделкой. Куртка должна быть прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 5 петель и пуговиц, верхняя петля сквозная, с отложным воротником и втачными, двухшовными рукавами. Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой и кантом красного цвета по низу кокетки, шириной не менее 3мм. Полочки с двумя нагрудными и двумя боковыми накладными карманами. На левой полочке должен быть накладной комбинированный карман с расстроченным отделением для карандаша и карманом для телефона с клапаном, фиксирующимся на ленту. На правой полочке должен быть накладной карман с клапаном, фиксирующимся на ленту. Обязательно наличие боковых карманов с объемом по боковым сторонам и с клапаном, фиксирующимся на ленту. На левой полочке должен быть расположен внутренний навесной карман, застегивающийся на ленту. Спинка должна быть с кулисой по линии талии. Рукава должны быть втачные, двухшовные, с фигурными налокотниками, с манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. Под проймой должны быть вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов для воздухообмена. Из тесьмы красного цвета должны быть выполнены «флажки»- держатели, клапан кармана для телефона.  Все отделочные строчки должны быть выполнены белыми нитками. Места крепления карманов должны быть дополнительно укреплены автоматической закрепкой.  Брюки должны быть прямого силуэта, с передней застежкой на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами для регулирования объема на одну петлю и пуговицы.  На передних половинках брюк должны быть расположены карманы с отрезным бочком и наколенники. Задние половинки брюк должны быть с вытачками. На правой задней половинке должен быть расположен накладной карман и карман для инструментов. Места крепления карманов должны быть дополнительно укреплены автоматической закрепкой.  Основная ткань: должна быть смешанная, состав сырья не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ, поверхностная плотность не менее 245 г/м2, цвет должен быть т. серый .  Для отделки: должна быть смешанная, состав сырья не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ, поверхностная плотность не менее 245 г/м2, цвет должен быть св. серый.  Каждое изделие должно иметь маркировку по ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна содержать:  1. наименование изделия;2. размер;3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;  6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;  10. наименование и юридический адрес изготовителя;11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 20 комплектов | Куртка мужская СИТИ_1  Куртка женская СИТИ  Брюки женские СИТИ= |  |  |
| 6 | Костюм от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для инженеро-технических работников  Мужской | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.280-2014  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Куртка и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. Куртка должна быть прямого силуэта, с комбинированными рукавами, с центральной застежкой на тесьму-молнию, с воротником стойкой, выполнена из тканей трех цветов со вставками из световозвращающего материала. Каждая полочка должна быть с кокеткой, переходящей в среднюю часть рукава. По швам соединения полочек с кокетками должны проходить фигурные вставки из световозвращающего материала. На полочках должны быть расположены нагрудные накладные карманы с фигурными клапанами, которые фиксируются на контактную ленту со стороны борта. На карман правой полочки должен быть настрочен карман для телефона, а на карман левой полочки - дополнительный карман с расстроченными отделениями для инструмента. В нижний шов настрачивания левого накладного кармана должна быть вставлена тесьма с полукольцом. Полочки должны быть с рельефами от проймы до низа. На бочках полочек должны быть расположены нижние прорезные карманы на молнии.Спинка должна быть с кокеткой, переходящей в среднюю часть рукава. По шву соединения спинки с кокеткой должна проходить фигурная вставка из световозвращающего материала. Спинка должна быть с двумя продольными рельефами от проймы до низа. Нижняя часть спинки и кокетка спинки должна быть с вертикальной простежкой. Внизу швов стачивания рельефов полочек и спинки должны быть расположены паты, которые регулируют объем куртки при помощи пластмассовых рамок, шлевок и контактной ленты.Низ куртки должен быть обработан широкой обтачкой.Рукава должны быть комбинированные, состоять из передней, средней и локтевой частей. Средняя часть рукава должна быть со вставками из световозвращающего материала. На локтевой части рукава должно быть по две вытачки. Верх средней части рукава, переходящей в кокетку должен быть с простеганной накладкой. Внизу каждого рукава должна быть выполнена пата, которая фиксируется на контактную ленту. В области подмышечных впадин должны быть расположены вставки из сетки, которые застегиваются на молнию и выполняют функцию вентиляционных отверстий. Воротник должен быть стойка. По шву соединения внутренней стойки с горловиной спинки должна быть выполнена вешалка из основной ткани.  Брюки должны быть прямого силуэта, с передней застежкой на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами для регулирования объема на одну петлю и две пуговицы. Брюки должны быть выполнены из тканей трех цветов со вставками из световозвращающего материала. Передние половинки брюк должны быть с боковыми карманами с отрезным бочком и с наколенниками закругленной формы с 4-мя вытачками (2-со стороны шагового шва, 2-со стороны бокового шва). По верхнему шву настрачивания наколенников должна быть выполнена фигурная вставка из световозвращающего материала. В нижней части наколенников должен быть выполнен вход в карман для амортизационных прокладок, который фиксируется на контактную ленту посередине. Задние половинки брюк должны быть с вытачками и с накладными карманами. На правой задней половинке должен быть расположен карман для инструментов. На левой половинке в шов настрачивания кармана должна быть вставлена шлевка – держатель. По левому боковому шву между карманом и наколенником должен быть расположен накладной карман с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. На карман должен быть настрочен дополнительный карман, разделенный строчкой на два, один из которых объемный (для телефона) с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. Внизу шаговых швов должны быть выполнены усилительные накладки.  Ткань верха: должна быть смешанная, не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ, поверхностная плотность должна быть 245 г/м2, малосминаемая, цвет должен быть светло-серый.Сигнальные элементы: должны быть вставки из световозвращающего материала серого цвета.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 13 комплектов | Куртка муж лет МЕГАПОЛИС  Брюки муж лет МЕГАПОЛИС_1 |  |  |
| 7 | Костюм утеплённый от общих производственных загрязнений (ОПЗ) | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ Р 12.4.236-2011  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужской, Женский  Костюм должен состоять из куртки и полукомбинезона.  Куртка должна быть прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке; с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном; с втачными рукавами. Каждая должна быть полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки должны быть с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка должна быть с верхним вертикальным карманом на молнии под ветрозащитным клапаном. Спинка должна быть с кокеткой и кулисой по линии талии, которая стягивается эластичной тесьмой. Рукава должны быть втачные, трехшовные. Низ рукавов должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом  Воротник – «стойка»,должен быть утепленный, с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка должна быть выполнена из флиса. Съемный утепленный капюшон должен быть с подбородочной частью, которая фиксируется на липучку, состоять из двух боковых и средней части, пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу капюшона должна проходить кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона должен быть расположен затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Низ куртки должен быть с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. На притачной утепленной подкладке левой полочки должен быть расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки должна быть расположена вешалка. Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, средняя часть капюшона, внешняя стойка должны быть выполнены из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава должна проходить световозвращающая полоса шир. не менее 50 мм с образованием канта шир. не более 3 мм.  Полукомбинезон должен быть на притачной утепляющей подкладке (не менее 2 слоя утеплителя), с пятью шлевками, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы.  Передние половинки полукомбинезона должны быть с отрезной нагрудной частью, с боковыми карманами с отрезным бочком. На левой нагрудной части должен быть расположен карман для рации с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. Задние половинки полукомбинезона по линии талии должны быть собраны на эластичную тесьму. По низу брюк должны быть выполнены штрипки, регулирующиеся при помощи петель и пуговиц. Внизу брюк полукомбинезона должна проходить охватывающая СВ полоса шир. не менее 50 мм.  Основная ткань: должна быть с полиуретановым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность не менее 150 г/м2, цвет должен быть т. синий,  Ткань отделки: должна быть с полиуретановым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность не менее 150 г/м2, цвет должен быть серо-голубой.  Утеплитель: должен быть синтетический 100% ПЭ, плотность не менее 150 г/м2, должно быть 3 слоя.  Подкладочная ткань: должна быть 100% ПЭ, плотность не менее 60 г/м2, цвет должен быть т. синий.  Спандбонд – нетканый материал, используется для предотвращения миграции волокон утеплителя, должен быть 100% ПЭ.  Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм.  1. наименование изделия;2. размер;3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;  6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;  10. наименование и юридический адрес изготовителя;11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 15 комплектов | Куртка муж утепл БАЙКАЛ-2_1  Полукомбинезон муж утепл БАЙКАЛ 2_1 |  |  |
| 8 | Костюм утеплённый от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для ИТР | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ Р 12.4.236-2011  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужской, Женский  Костюм должен состоять из куртки и полукомбинезона.  Куртка должна быть прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке (не менее 3 слоя утеплителя), с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под «молнию» с «флисом» в верхней части; с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на потайные кнопки; с воротником – «стойка»; со съемным утепленным капюшоном (не менее 1 слой утеплителя); с втачными рукавами. Должна быть выполнена из тканей трех цветов: св. серого, т. серого и оранжевого. Каждая полочка должна быть с притачной кокеткой. Кокетки фигурной формы должны быть с отлетной выстеганной вставкой из отделочной ткани оранжевого цвета. Полочки должны быть с рельефами от шва притачивания кокетки до низа с карманами внизу рельефных швов. Левая полочка должна быть с прорезным нагрудным карманом «листочка с втачными концами» на молнии и с обтачкой из отделочной ткани оранжевого цвета. Под клапаном левого нагрудного кармана должна быть расположена петля для крепления бейджа.  Спинка должна быть с рельефными швами и с кокеткой. Кокетка фигурной формы должна быть с отлетной выстеганной вставкой из отделочной ткани оранжевого цвета. Рукава должны быть трехшовные, верхняя часть рукава должна состоять из трех деталей, деталь в области локтя должна быть с вытачками. Вверху левого рукава должен быть расположен карман «листочка (из отделочной ткани оранжевого цвета) с втачными концами» на молнии и накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. Над карманом должен быть расположен держатель полукольца. Низ рукава должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом и регулироваться по ширине патами из отделочной ткани оранжевого цвета, фиксирующимися на потайные кнопки. Воротник–«стойка» должен быть с патой, фиксирующейся на контактную ленту, с планкой из отделочной ткани оранжевого цвета и молнией для крепления капюшона. Внутренняя стойка должна быть выполнена из «флиса» и обтачкой из основного материала. Съемный утепленный капюшон должен быть двухшовный, с выстеганным козырьком, с кулисой по лицевому срезу, с цельновыкроенной подбородочной частью, фиксирующейся на потайные кнопки. На затылочной части должен быть расположен затяжник, фиксирующийся на потайные кнопки.  Притачная утепленная подкладка куртки должна быть с ветрозащитной юбкой. На правой полочке должен быть расположен внутренний накладной карман, фиксирующийся на контактную ленту. На левой полочке должен быть расположен внутренний накладной прорезной карман «в рамку» на молнии. В шве притачивания подборта левой полочки должен быть расположен расположен карман для документов на молнию. Рукава притачной подкладки должны быть с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки должна быть расположена вешалка. Низ куртки должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом. В области боковых швов должны быть расположены паты отделочной ткани оранжевого цвета с потайными кнопками и двумя ответными частями внизу куртки для регулировки ширины куртки.  Полукомбинезон должен быть на притачной утепляющей подкладке (не менее 2 слоя утеплителя), с центральной застежкой на тесьму-«молнию», с выстеганным ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в трех местах, с бретелями из эластичной тесьмы. Бретели должны фиксироваться на пластмассовые пряжки-трезубцы.  Передние половинки полукомбинезона должны быть с нижними боковыми карманами и объемными наколенниками. На левой средней части детали полукомбинезона должен быть расположен нагрудный прорезной карман с листочкой и обтачкой из отделочной ткани оранжевого цвета. Верхний карман должен быть с застежкой на тесьму-«молнию». Боковые детали полукомбинезона должны состоять из двух частей, верхняя деталь из отделочного материала темно-серого цвета.  По линии талии задние половинки и передние половинки до рельефных швов должны быть собраны на эластичную тесьму. В шве стачивания рельефа на уровне талии должна быть выполнена пата с кнопкой. Внизу шаговых швов полукомбинезона должна быть расположена усилительная накладка. Низ брюк должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом.Притачная утепляющая подкладка должна быть с напульсниками из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой внизу брюк.  Применяемые материалы:  Ткань верха: должно быть полиуретановое мембранное дышащее покрытие, (паропроницаемость – 8000 г/м2 за 24 часа), плотность не менее 110 г/м2, должна быть 100% ПА, цвета должны быть: св. серый, т. серый, оранжевый (терракотовый).  Утеплитель: должен быть синтетический плотностью не менее 120 г/м2, 100% ПЭ:  Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, должен быть 100%ПЭ, плотность не менее 25 г/м2 (ставить только со стороны подкладки).  Подкладка: должна быть 100% ПЭ, плотность не менее 60 г/м2 , цвет должен быть черный.  Каждое изделие должно иметь маркировку по ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.Размеры по требованию заказчика. | 35 комплектов |  |  |  |
| 9 | Костюм для сварщика | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.250-2013 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.045-87  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужской, Женский  Костюм должен состоять из куртки и брюк, выполнен из тканей двух цветов: основной т.синий, отделочный – красный.  Куртка должна быть удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной правосторонней застежкой на петли и пуговицы, с внутренней защитной планкой из отделочной ткани красного цвета под центральную застежку. Воротник должен быть втачной отложной.  Полочки должны быть с вертикальными рельефами и карманами в рельефах. Левая полочка должна быть с внутренним накладным карманом.Спинка должна быть с кокеткой, переходящей на полочку, и вентиляционными отверстиями по шву настрачивания кокетки. Рукава должны быть втачные двухшовные, с вентиляционными отверстиями под проймой, с внутренними напульсниками из огнестойкой ткани с эластичной тесьмой внизу. Нижний воротник должен быть выполнен из отделочной ткани красного цвета.  Брюки должны быть с застежками на 2 петли и пуговицы в области боковых швов с каждой стороны, с 5-ю шлевками (3 – на задних половинках, 2 - на передних половинках).  Передние половинки должны быть с внутренними наколенниками с нижним входом для амортизационных прокладок, на правой половинке – накладной карман.  Задние половинки должны быть с вытачками, с притачным поясом, который застегивается спереди на 2 петли и пуговицу. На поясе, по бокам, должно быть предусмотрено по одной дополнительной пуговице для регулирования объема по талии при спаренных размерах.  Брюки должны комплектоваться бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися к поясу брюк спереди и сзади на петли и пуговицы.  Отделочные строчки должны быть выполнены огнестойкими нитками красного цвета (кроме отделочных строчек по поясу брюк, шлевкам и швам настрачивания шлевок, настрачивания кармана брюк, которые выполнены нитками в цвет основной ткани).  Защитные накладки должны быть расположены:  - спереди и по боковым частям куртки с переходом на спинку;  - кокетка спинки с переходом на полочку (красного цвета);  - по всему рукаву;  - спереди брюк: на 10 см выше низа куртки и до низа, с переходом на задние половинки в области боковых швов;  - внизу задних половинок брюк (высотой не менее 15 см);  - на задних частях брюк вдоль шагового шва (шириной не менее 7см).  Ткань:  основная – должна быть 100% ХЛ, с огнестойкой отделкой, плотность не менее 420 г/кв.м, цвет должен быть т.синий;  отделочная - должна быть 100% ХЛ, с огнестойкой отделкой, плотность не менее 420 г/кв.м, цвет должен быть красный.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК. | 15 комплектов | Костюм мужской летний для сварщика МАРС_1 |  |  |
| 10 | Костюм для сварщика утепленный | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.250-2013  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужской, Женский  Костюм должен состоять из куртки и брюк, выполнен из ткани двух цветов: основной т.синий, отделочный – красный.  Куртка должна быть удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой (справа-налево) на пять петель и пуговиц и дополнительной внутренней защитной планкой, с отложным воротником, со съемным капюшоном, со съемной утепленной подкладкой.  Полочки должны быть с вертикальными рельефами и карманами в рельефах. Правая полочка должна быть с внутренним накладным карманом, который застегивается на петлю и пуговицу. Спинка должна быть с кокеткой из ткани красного цвета, переходящей на полочку.  Рукава должны быть втачные, двухшовные, с защитными накладками. Внизу рукава с изнаночной стороны должен быть выполнен напульсник, выполненный из основной ткани и снятутый эластичной тесьмой. Отложной воротник должен быть с патой, которая настрочена на нижний воротник с левой стороны. Пата должна быть с петлей и фиксируется на пуговицы, расположенные на нижнем воротнике с правой стороны. Низки рукавов и куртки должны быть обметаны и обработаны швом в подгибку с открытым обметанным срезом. Съемный капюшон, должен быть без утеплителя, состоит из трех деталей, с затяжником по средней части, фиксирующимся на контактную ленту, лицевой срез капюшона регулируется эластичным шнуром с фиксаторами и наконечниками. Капюшон должен пристегиваться к куртке на 4 петли и пуговицы.  Съемный утеплитель куртки должен быть с ветрозащитным клапаном, открытые срезы окантованы, с воротником - «стойка», на правой полочке внутренний накладной карман, который застегивается на петлю и пуговицу. Рукава съемного утеплителя должны быть двухшовные, низ рукава с трикотажной манжетой. Съемный утеплитель должен крепиться к куртке по борту и горловине при помощи петель и пуговиц, тесьму-завязку - под проймой, над проймой, по боковым швам, внизу нижнего шва рукавов. Дополнительно съемная утепляющая подкладка должна комплектоваться пристегивающейся подбородочной частью, которая пристегивается на две петли и пуговицы. Брюки должны быть с застежками на 2 петли и пуговицы в области боковых швов с каждой стороны, с 5-ю шлевками (3 – на задних половинках, 2 - на передних половинках), с гульфиком на молнии. Брюки должны быть со съемным утеплителем. Передние половинки должны быть с накладным карманом на правой половинке.  Задние половинки должны быть с вытачками, с притачным поясом, который застегивается спереди на 2 петли и пуговицу. В области боковых швов пояса должны быть предусмотрены по одной дополнительной пуговице для регулирования объема по талии. Брюки должны комплектоваться бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися к поясу брюк спереди и сзади на петли и пуговицы. Низ брюк должен быть обметан и обработан швом в подгибку с открытым обметанным срезом. Съемный утеплитель брюк должен быть с высоким притачным утепленным поясом. Утепленный пояс должен быть выстеган строчкой «зиг-заг». Вверху боковых швов должны быть выполнены ветрозащитные клапаны. Открытые срезы съемного утеплителя должны быть окантованы трикотажной тесьмой. Внизу шагового шва должен быть выполнен разрез, внизу бокового – вставлена тесьма для регулирования по ширине. Съемный утеплитель должен пристегиваться к верху брюк на петли и пуговицы по талии  Защитные накладки, обеспечивающие максимальную защиту от прожигания и повышенных температур, должны быть расположены:  - спереди и по боковым частям куртки с переходом на спинку;  - кокетка спинки с переходом на полочку;  - по всему рукаву;  - спереди брюк: на 10 см выше низа куртки и до низа, с переходом на задние половинки в области боковых швов;  - внизу задних половинок брюк (высотой не менее 15 см);  - на задних частях брюк вдоль шагового шва (шириной не менее 7см).  Ткань верха: должна быть 100% хлопок, с огнестойкой отделкой, плотность не менее 410 г/кв.м, основной цвет должен быть т.синий; отделочная ткань - цвет красный.  Утеплитель: должен быть пламястойкий, плотность не менее 100 г/кв.м, 100% ПЭ.  Подкладочная ткань: должна быть 100 % ХЛ, т. синего цвета.  Спандбонд: должен быть 100% ПЭ, для предотвращения миграции волокон утеплителя.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК. | 3 комплектов |  |  |  |
| 11 | Костюм для защиты от повышенных температур | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.045-87  Костюм должен состоять из куртки и брюк.  Куртка должна быть удлиненная, прямого покроя, с центральной бортовой потайной застежкой на пять пуговиц, отложным воротником. Рукава должна быть втачные, одношовные, с накладками по всей длине верхней части рукава. Полочки должны быть с накладками по всей длине, в швах настрачивания накладок незастроченные участки должны быть расположены внутренние карманы. На левой полочке со стороны изнанки должен быть расположен внутренний накладной карман.Спинка должна быть с кокеткой, переходящей на полочку. По линии соединения кокетки должны быть расположены вентиляционные отверстия для воздухообмена, настроченные на спинку в шести местах вертикальными строчками.  Вентиляционные отверстия должны быть в виде петель и расположены под проймами полочки и спинки.Брюки должны быть с притачным поясом, со шлевками, с застежкой спереди, с накладками по всей длине на передних половинках брюк, переходящими на задние.В верхней части шаговых швов должны быть расположены петли в качестве вентиляционных отверстий. На правой передней половинке брюк должен быть внешний боковой накладной карман. Брюки должны застегиваться на четыре потайные петли, одну сквозную на поясе и пуговицы.  Ткань: должна быть 100% ХЛ, со специальной огнезащитной отделкой, плотность не менее 280 г/м2.  хранении и эксплуатации изделия.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 11 комплектов | Костюм летний для защиты от повышенных температур |  |  |
| 12 | Костюм летний для защиты от термических рисков электрической дуги | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011  Мужской, Женский  Куртка летняя должна быть прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на тесьму - «молния», с притачной планкой. С внутренней стороны тесьма - «молния» должна быть закрыта планкой.  Полочки должны быть с кокетками из отделочной ткани. На правой кокетке должен быть расположен накладной карман с отделением «под ручку», с клапаном, застёгивающимся на контактную ленту. На левой кокетке полочки должен быть расположен накладной объёмный карман «под рацию» с клапаном, застёгивающийся на контактную ленту. На нижних частях полочек должны быть расположены накладные карманы с боковым объёмом, с клапанами, застёгивающиеся на контактную ленту. На левой кокетке полочки с изнаночной стороны на уровне кармана «под рацию» должен быть расположен ярлык с указанием Ф.И.О. и табельного номера пользователя спецодежды. Спинка должна быть с кокеткой из отделочной ткани. На кокетке и спинке должны быть расположены две вертикальные складки для свободы движения. Рукава должны быть втачные двухшовные, с горизонтальным сечением, с манжетами, застёгивающимися на петлю и пуговицу. Верхние детали рукавов должны быть из отделочной ткани.  Воротник-стойка должен быть из отделочной ткани, застёгивающийся на тесьму - «молния». Низ куртки должен быть на притачном поясе, застёгивается на петлю и пуговицу, в области боковых швов стягивается на тесьму эластичную.  По нижнему краю кокеток полочек, кокетки спинки, верхней части передней половинки рукавов должна быть настрочена огнестойкая световозвращающая лента шириной не менее 5,0 см.  Полукомбинезон летний должен быть с застёжкой на тесьму – «молния» по передним половинкам и регулирующимися бретелями. По передней половинке должна быть расположена планка, закрывающая тесьму – «молния». Под боковым карманом с внутренней стороны на левой передней половинке должен быть расположены ярлык с указанием Ф.И.О. и табельного номера пользователя спецодежды. Передняя часть должна быть с отрезной грудкой по линии талии из отделочной ткани. На грудках полукомбинезона должны быть расположены накладные карманы. По передним половинкам должны быть расположены боковые накладные карманы, объёмные по переднему краю. В области колена должны быть расположены объёмные наколенники со складками. Задняя часть должна быть с отрезной спинкой из отделочной ткани, по линии талии – кулиса, стягивается тесьмой эластичной. Задние половинки должны быть с усилительными накладками в области сидения. По усилительным накладкам должна быть проложена двойная отделочная строчка по месту расположения накладных карманов. По нижней части передней и задней половинок полукомбинезона должна быть настрочена огнестойкая световозращающая лента шириной не менее 5,0 см.  Ткань верха должна быть термостойкая антиэлектростатическая ткань Номекс® (или эквивалент) с огнестойкими свойствами, плотность не менее 220 г/м2, МВО-отделка  Уровень защиты костюма от теплового воздействия электрической дуги должен быть не менее 12 кал/см2.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 2 комплекта | S:\Users\ЭК Томилино\ЭП\Техническая документация\Новые эскизы по модификациям\Базовые эскизы ЭНЕРГО\Эскизы ЭНЕРГО JPG\Модификация 00\ЭНЕРГО Элит\Мужчины\Нл-2 ЭНЕРГО Элит 220 кур.пк.jpg |  |  |
| 13 | Костюм утепленный для защиты от термических рисков электрической дуги | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011  Мужской, Женский  Костюм должен состоять из куртки и полукомбинезона.  Куртка мужская/женская должна быть прямого силуэта, с притачной утепленной подкладкой, с центральной бортовой застежкой-молнией, закрытой настрочной планкой, застегивающейся на застежку текстильную. С внутренней стороны застежка-молния должна быть закрыта ветрозащитной планкой.  Полочка должна быть с кокеткой. На кокетке левой полочки должен быть расположен верхний накладной карман с клапаном, застегивающимся на застежку текстильную.  На кокетке правой полочки должны быть расположены два накладных кармана: верхний и карман под ручку. Верхний накладной карман должен быть с клапаном, застегивающимся на застежку текстильную. Карман под ручку должен быть расположен на верхнем кармане. На полочке должен быть расположен нижний накладной карман с двойным входом – вертикальным и горизонтальным. Карман должен быть с объемом по переднему краю, с клапаном, застегивающимся на застежку текстильную. Спинка должна быть с кокеткой. Рукав должен быть втачной, состоит из передней, средней и задней частей. Воротник-стойка должен быть с вставкой и с застежкой-молнией по концам. По концам воротника должны быть расположены детали из флиса. Низ куртки должен стягиваться шнуром эластичным, продетым через люверсы, фиксаторы и петли-держатели. Петли держатели должны быть расположены по боковым швам утепленной подкладки. Капюшон должен быть съемный, с притачной утепленной подкладкой, с потайной застежкой на петли и пуговицы. Капюшон должен состоять из центральной и двух боковых частей. Центральная часть должна состоять из верхней и нижней частей. В шве соединения центральной и нижней частей должен быть расположен люверс для вывода шнура эластичного, длина которого регулируется фиксатором. По лицевому вырезу, в шве соединения обтачки капюшона с подкладкой должна быть расположена кулиска, в которой расположен шнур эластичный. Длина шнура в кулиске должна регулироваться фиксаторами. Капюшон должен пристегиваться к верхнему воротнику на петли и пуговицы. На верхней части полочек и спинки, верхней части рукава должна быть настрочена огнестойкая световозвращающая лента шириной не менее 50 мм.  Притачная утепленная подкладка куртки должна быть стеганая. На левой полочке должен быть расположен внутренний накладной карман с клапаном, застегивающимся на застежку текстильную. На внутреннем кармане должен быть расположен ярлык с указанием Ф.И.О. и табельного номера пользователя спецодежды. В женской модели на подкладке полочки должны быть расположены нагрудные вытачки. По низу полочек, спинки, рукавов съемной утепленной подкладки должна быть настрочена усилительная накладка из основной ткани. Ширина рукавов по низу должна регулироваться лентой эластичной, настроченной на усилительную накладку.. Ширина по линии талии должна регулироваться шнуром эластичным с фиксаторами по боковым швам. Рукав должен быть втачной состоит из передней и задней частей. По центру горловины спинки должна быть расположена вешалка. По борту и горловине полочки притачной утепленной подкладки должен быть расположен укороченный подборт.  Полукомбинезон мужской/женский должен быть прямого покроя, с притачной утепленной подкладкой, с отрезными нагрудником и спинкой, с бретелями.  Полукомбинезон должен быть с центральной застежкой-молнией с планкой, закрывающей застежку-молнию и косой вставкой по передним половинкам. С внутренней стороны застежка- молния должна быть закрыта ветрозащитной планкой.  Бретель должна быть притачная с участком из ленты эластичной расположена со стороны спинки. Со стороны нагрудника бретель должна фиксироваться застежкой-фастекс на притачной петле-держателе. Длина бретели должна регулироваться двухщелевой пряжкой. Передняя половинка должна состоять из верхней и нижней частей, наколенника. На передней половинке полукомбинезона должен быть расположен боковой карман с наклонным входом. На наколеннике по боковому и шаговому швам должны быть расположены складки. На наколеннике по боковому и шаговому швам должны быть расположены односторонние складки. Задняя половинка должна состоять из верхней и нижней частей. По шву соединения спинки с верхней задней половинкой полукомбинезона должна быть расположена лента эластичная. В боковом шве нижней части полукомбинезона должна быть расположена застежка-молния, закрытая притачной планкой. Со стороны подкладки застежка–молния должна быть закрыта пуфтой. По низу наколенника и верхней задней части полукомбинезона должна быть настрочена огнестойкая световозвращающая лента шириной не менее 50 мм. Притачная утепленная подкладка полукомбинезона должна быть стеганая. Задняя половинка должна быть с отрезной спинкой. По боковому и шаговому швам на передних половинках в области колена должны быть заложены складки. По низу передней и задней половинок полукомбинезона должна быть расположена усилительная накладка. На спинке должен быть расположен ярлык с указанием Ф.И.О. и табельного номера пользователя спецодежды.  Костюм должен быть предназначен для эксплуатации в II-I, III климатических поясах.  Уровень защиты костюма от термического воздействия электрической дуги должен быть не менее 55 кал/см2.  Размеры костюмов должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.  Костюмы женские должны изготавливаться по обхвату груди 88-132, по росту 146-188.  Костюмы мужские должны изготавливаться по обхвату груди 88-124, по росту 158-200.   * Ткань верха должна быть: термостойкая антиэлектростатическая ткань Номекс® (или эквивалент) с огнестойкими свойствами, плотность не менее 220 г/м2, МВО-отделка.   Маркировка должна содержать:  1. наименование изделия;2. размер;3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;  6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;  10. наименование и юридический адрес изготовителя;11. штамп ОТК. | 2 комплекта |  |  |  |
| 14 | Белье нательное утепленное | Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011  Мужское, Женское  Белье должно состоять из фуфайки и кальсон/лосин  Фуфайка должна быть с боковыми и плечевыми швами, с длинными рукавами. Низ рукавов должен быть с притачной манжетой. Вырез горловины должен быть обработан трикотажной обтачкой.  Термобелье должно быть изготовлено из двухслойного трикотажного полотна. Внутренний слой должен обеспечивать сохранение тепла и отведение лишней влаги от тела, а внешний слой – ее быстрое испарение.  Все швы должны быть плоские.  Кальсоны должны быть с шаговыми швами. Верхний срез кальсон должен быть застрочен и стянут эластичной тесьмой, низ - с притачной манжетой.  Термобелье должно быть изготовлено из двухслойного трикотажного полотна. Внутренний слой должен обеспечивать сохранение тепла и отведение лишней влаги от тела, а внешний слой – ее быстрое испарение.  Все швы должны быть плоские.  Трикотажное полотно плотностью не менее 250 г/м2: внутренний слой должен быть 100% акрил, внешний – не более 50%ПЭ, не менее 50%ХЛ, цвет должен быть черный. Размеры по требованию заказчика. | 7 комплектов |  |  |  |
| 15 | Белье термостойкое | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011  Мужское, Женское  Белье мужское:  Фуфайка должна быть прямого силуэта. Горловина фуфайки должна быть обработана бейкой. Рукав должен быть длинный с манжетой. Кальсоны должны состоять из передних и задних половинок. Между передними половинками должна быть расположена вставка с отверстиями. Верх должен регулироваться по ширине лентой эластичной. Низ кальсон должен быть с манжетой.  Белье женское  Фуфайка должна быть прямого силуэта. Горловина фуфайки должна быть обработана бейкой. Перед должен быть с рельефами из шва втачивания рукава до бокового шва по криволинейной линии. Рукав должен быть длинный с манжетой. Панталоны длинные должны состоять из передних и задних половинок. Верх должен регулироваться по ширине лентой эластичной. Низ панталон должен быть с манжетой.  Уровень защиты белья термостойкого от теплового воздействия электрической дуги должен быть не менее 5 кал/см2.  Материал верха должен быть: термостойкий трикотаж Номекс® (или эквивалент), плотность должна быть не менее 200 г/м2  Размеры по требованию заказчика. | 2 комплекта | S:\Users\ЭК Томилино\ЭП\Техническая документация\ТД коллекция Подшлемники, термобелье, хб белье\Термобелье\Эскизы\JPЕG\Нб-1 м.jpg |  |  |
| 16 | Куртка летняя от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для инженеро-технических работников | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011  Обязательное соответствие ГОСТ 27575- 87, ГОСТ 27574- 87  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужская, Женская  Куртка должна быть прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 5 петель и пуговиц, верхняя петля сквозная, с отложным воротником и втачными, двухшовными рукавами. Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой и кантом красного цвета по низу кокетки, шириной не менее 3мм. Полочки с двумя нагрудными и двумя боковыми накладными карманами. На левой полочке должен быть накладной комбинированный карман с расстроченным отделением для карандаша и карманом для телефона с клапаном, фиксирующимся на ленту. На правой полочке должен быть накладной карман с клапаном, фиксирующимся на ленту. Обязательно наличие боковых карманов с объемом по боковым сторонам и с клапаном, фиксирующимся на ленту. На левой полочке должен быть расположен внутренний навесной карман, застегивающийся на ленту. Спинка должна быть с кулисой по линии талии. Рукава должны быть втачные, двухшовные, с фигурными налокотниками, с манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. Под проймой должны быть вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов для воздухообмена. Из тесьмы красного цвета должны быть выполнены «флажки»- держатели, клапан кармана для телефона.  Все отделочные строчки должны быть выполнены белыми нитками. Места крепления карманов должны быть дополнительно укреплены автоматической закрепкой.  Основная ткань: должна быть смешанная, состав сырья не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ, поверхностная плотность не менее 245 г/м2, цвет должен быть т. серый .  Для отделки: должна быть смешанная, состав сырья не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ, поверхностная плотность не менее 245 г/м2, цвет должен быть св. серый.  Маркировка должна содержать:  1. наименование изделия;2. размер;3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;  6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;  10. наименование и юридический адрес изготовителя;11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 10 штук | Куртка мужская СИТИ_1  Куртка женская СИТИ |  |  |
| 17 | Куртка утепленная от общих производственных загрязнений (ОПЗ) | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ Р 12.4.236-2011  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужская, Женская  Куртка должна быть прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке; с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном; с втачными рукавами. Каждая должна быть полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки должны быть с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка должна быть с верхним вертикальным карманом на молнии под ветрозащитным клапаном. Спинка должна быть с кокеткой и кулисой по линии талии, которая стягивается эластичной тесьмой. Рукава должны быть втачные, трехшовные. Низ рукавов должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом  Воротник – «стойка»,должен быть утепленный, с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка должна быть выполнена из флиса. Съемный утепленный капюшон должен быть с подбородочной частью, которая фиксируется на липучку, состоять из двух боковых и средней части, пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу капюшона должна проходить кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона должен быть расположен затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Низ куртки должен быть с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. На притачной утепленной подкладке левой полочки должен быть расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки должна быть расположена вешалка. Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, средняя часть капюшона, внешняя стойка должны быть выполнены из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава должна проходить световозвращающая полоса шир. не менее 50 мм с образованием канта шир. не более 3 мм.  Основная ткань: должна быть с полиуретановым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность не менее 150 г/м2, цвет должен быть т. синий,  Ткань отделки: должна быть с полиуретановым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность не менее 150 г/м2, цвет должен быть серо-голубой.  Утеплитель: должен быть синтетический 100% ПЭ, плотность не менее 150 г/м2, должно быть 3 слоя.  Подкладочная ткань: должна быть 100% ПЭ, плотность не менее 60 г/м2, цвет должен быть т. синий.  Спандбонд – нетканый материал, используется для предотвращения миграции волокон утеплителя, должен быть 100% ПЭ.  Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.Размеры по требованию заказчика. | 80 штук | Куртка муж утепл БАЙКАЛ-2_1 |  |  |
| 18 | Куртка утепленная от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для руководителя и специалиста  Мужская | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ Р 12.4.236-2011  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Куртка должна быть 1 класса защиты от пониженных температур воздуха.  Куртка должна быть прямого силуэта на притачной утепленной подкладке; с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части; с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на потайные кнопки в 4-х местах; с воротником – «стойка» и съемным утепленным капюшоном, с втачными комбинированными рукавами. Полочки должны быть с кокетками и с рельефами от проймы до низа, с фигурными вставками. Под вставками на бочках полочек и в верхней части полочек должны быть расположены прорезные карманы на молнии. Верхние карманы должны закрываться клапанами, верхние срезы которых входят в шов притачивания кокеток. В верхней части клапанов верхних карманов должны быть выполнены фигурные вставки из световозвращающего материала. Между швом притачивания центральной молнии и швом настрачивания ветрозащитного клапана должен быть расположен бортовой карман, который застегивается на тесьму-«молнию». Спинка должны быть с кокеткой и с двумя продольными рельефами от проймы до низа. По шву соединения спинки с кокеткой должна проходить фигурная вставка из световозвращающего материала. Спинка должна быть с притачной нижней частью. Низ куртки должен быть обработан широкой фигурной обтачкой. Внизу должна проходить кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и петельки в боковых швах по низу подкладки и двумя фиксаторами. Внизу боковых швов должны быть выполнены фигурные паты с потайной кнопкой, которые регулируют объем куртки при помощи двух кнопок. Рукава должны быть комбинированные, состоять из передней, средней и локтевой частей. Средняя часть рукава должна быть со вставками из световозвращающего материала. Внизу каждого рукава должна быть пата с потайной кнопкой, которая регулирует объем низка рукава при помощи двух кнопок.  Воротник – «стойка» должен быть втачной, с молнией для крепления капюшона. Внутренняя стойка должна быть выполнена из «флиса». По концам внешней стойки должны быть выполнены карманы для «ушек» капюшона, которые фиксируются на контактную ленту. По срезу горловины над швом втачивания молнии внешняя стойка должна быть отлетная. По шву соединения внутренней стойки с обтачкой (панелькой) подкладки спинки должна быть вставлена вешалка из основной ткани.  Съемный утепленный капюшон должен быть двухшовный. По лицевому вырезу капюшона должна проходить кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. Средняя часть капюшона должна быть с затяжником для регулирования глубину капюшона, который фиксируется на кнопку. Капюшон должен пристегиваться к куртке по горловине на тесьму-«молнию», к стойке - на контактную ленту, которая пришита на ушки капюшона.  На полочках притачной подкладки должны быть расположены нагрудные карманы, которые обработаны на усилителях из основной ткани: на правой - прорезной карман «в рамку», который застегивается на молнию и карман для телефона, который фиксируется на контактную ленту; на левой полочке – прорезной карман «листочка с втачными концами и с клапаном», который фиксируется на потайную кнопку. По шву соединения подкладки с подбортами должен проходить кант с наполнителем оранжевого цвета. Рукава утепленной подкладки должны быть с трикотажными напульсниками.  **Ткань верха: должна быть мембранная, не более** 74% полиамид, не менее 26% полиэфир; (водоупорность не менее 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость не менее 8000 г/кв.мза 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой , морозостойкая, дышащая, ветрозащитная; плотность не менее 190 г/кв.м. **Утеплитель:** должен быть синтетический, плотность не менее 150 г/кв.м, должен быть 1 слой. **Подкладка: должна быть** 100% полиэфир. **Сигнальные элементы:** должна быть отделка из световозвращающего материала.  **Цвет: основной должен быть -** светлый хаки, отделка – темный хаки.  Каждое изделие должно иметь маркировку по ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.Размеры по требованию заказчика. | 5 штук | Куртка муж утепл ЧЕЛСИ_1  Куртка муж утепл ЧЕЛСИ_2 |  |  |
| **ИТОГО** | | | 475 штук и 536 комплектов |  |  |  |

ИТОГО:

Сумма НДС (20%):

**Всего с НДС (20%):**

Общая стоимость:

Количество и цена согласованы Сторонами. Претензий Стороны не имеют.

Поставщик Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.С. Макаров/

м.п. м.п.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**Приложение №2 к договору**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

**Форма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка на поставку специальной одежды для нужд СП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование специальной одежды (муж,жен,цвет) | Размер одежды/кол-во | Торговое наименование (указывается совместно с ООТ и организацией поставщиком) | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   Подпись уполномоченного лица АО «НПО НИИИП-НЗиК»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Форма Сторонами согласована:***

Поставщик Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.С. Макаров/

м.п. м.п.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**Приложение №3 к извещению о запросе котировок**

**ФОРМА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ**

Дата, исх. Номер

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА**

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать название и номер лота)*

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию на право заключения договора на поставку товара, указанного в извещении, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса котировок в электронной форме, проект договора на поставку вышеуказанного товара, мы**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование, Ф.И.О. участника закупки)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование должности руководителя участника закупки – юридического лица, Ф.И.О. (полностью))*

уполномоченного в случае признания нас победителями запроса котировок обязуемся подписать договор, согласны выполнить предусмотренные запросом котировок функции в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок и на условиях, указанных в извещении и нашим предложением:

**Наименование и описание поставляемых товаров:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товаров** | **Технические характеристики** | **Страна происхождения** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок гарантии в месяцах** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

***Подтверждение требований Заказчика к поставляемому товару.***

***Примечание****: Участник закупки может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы.*

**Приложение № 4 к извещению о запросе котировок**

**Техническое задание**

Товар должен быть изготовлен согласно технического задания, срок гарантии 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику.

Изготовление Спецодежды производится с момента оформления Заявки и передачи Исполнителю по установленной Обществом формы, в заявке указываются: количество,размер,цвет,пол,ткань и д.р.

Срок изготовления и поставки товара – в течении 5 рабочих дней с момента передачи заявки уполномоченным лицом Заказчика.

Продукция должна быть предоставлена в индивидуальной упаковке (пакет, коробка и т.п.) с четким наименованием номера заявки.

Замена Товара осуществляется при: несоответствии требованиям указанных в заявке и техническому заданию.

Товар должен иметь маркировку по ТР ТС 019/2011. Должен быть предоставлен сертификат соответствия (декларация).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Количество** | **Эскиз** |
| 1 | Халат х/б | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 12.4.132-83  Мужской, женский  Халат должен быть прямого силуэта с застежкой на 5 петель и пуговиц, с отложным воротником и лацканами, с хлястиком на спинке. Полочки должны быть с грудовыми вытачками, двумя накладными боковыми карманами. Спинка должна быть со средним швом.Рукава должны быть втачные с манжетами, которые застегиваются на петлю и пуговицу.Ткань: должна быть 100% х/б, плотность не менее 140г/м2, цвет по усмотрению заказчика.Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.  Маркировка должна содержать:  1. наименование изделия;2. размер;3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;  6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;  10. наименование и юридический адрес изготовителя;11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 80 штук | Халат женский синий(бязь) чб |
| 2 | Халат смесовый | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.131-83, ГОСТ 12.4.132-83  Мужской, женский  Халат должен быть прямого силуэта с застежкой на 5 петель и пуговиц, с отложным воротником и лацканами, с хлястиком на спинке. Полочки должны быть с грудовыми вытачками, двумя накладными боковыми карманами. Спинка должна быть со средним швом.Рукава должны быть втачные с манжетами, которые застегиваются на петлю и пуговицу.Ткань: должна быть смешанная состав сырья не более 65%ПЭ,не менее 35%ХЛ, плотность не менее 160 г/м2 цвет по усмотрению заказчика  Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 300 шт | Халат женский синий(бязь) чб |
| 3 | Костюм от общих производственных загрязнений (ОПЗ) | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 27575-87  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужской, Женский  Костюм летний должен быть предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи, состоять из куртки и брюк.  Куртка удлинённая должны быть прямого силуэта с центральной супатной застежкой на 4 петли и пуговицы, со сквозной верхней петлей и кулисой по линии талии спинки. Каждая полочка должна быть на кокетке, с накладными боковыми объемными карманами с клапанами, фиксирующимися на контактную ленту в двух точках. Левая полочка должна быть с нагрудным накладным карманом с клапаном, фиксирующимся на котнактную ленту по середине. Спинка должна быть с отрезной кокеткой. Рукав должен быть двухшовный, низ рукава на манжете, застегивающейся на пуговицу, с налокотниками, закругленной формы. На левом рукаве должен быть расположен карман для телефона. Воротник должен быть отложной. В области подмышечных впадин должны быть выполнены вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов. Кокетки, нижние клапана карманов, подборт должны быть выполнены из отделочного материала. По кокеткам должны быть настрочена световозвражающая лента шириной не менее 50мм с образованием канта шир. не более 3 мм из отделочной ткани.  Брюки должны быть с притачным поясом, с застёжкой на молнию, с пятью шлёвками. Каждая передняя половинка должна быть с боковым карманом с отрезным бочком и наколенником. Каждая задняя половинка должна быть с накладным карманом. Пояс на задних половинках должен быть стянут эластичной тесьмой. По низу передних и задних половинок брюк, вниз от шва настрачивания наколенника, должна проходить световозвращающая полоса шириной не менее 50 мм.  Применяемые материалы:  Основная ткань: должна быть смешанная с водоотталкивающей отделкой, состав сырья: не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ, плотность не менее 200 г/кв.м., цвет должен быть темно-синий + отделка василькового цвета.  Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шириной не менее 50 мм.  Каждое изделие должно иметь маркировку по ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК. Размеры по требованию заказчика. | 400 комплектов | v8_1_57e |
| 4 | Костюм от общих производственных загрязнений (ОПЗ)  Мужской | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.280-2014  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, Ми З, должен состоять из куртки и полукомбинезона, выполнен из тканей двух цветов: основной – т. синий, отделочный – красный.  Куртка мужская удлинённая должна быть прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, со сквозной верхней петлей, с втачными рукавами, с втачным отложным воротником.Полочки должны быть с кокетками из отделочной ткани, с нижними боковыми накладными карманами с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту со стороны борта. Одна сторона карманов и клапанов должна входить в боковые швы куртки. Левая полочка должна быть с нагрудным накладным карманом с отделением для карандаша со стороны борта. Спинка должна быть с кокеткой из отделочной ткани. Внизу кокеток полочек и спинки настрочена должна быть световозвращающая лента шир. не менее 50 мм на расстоянии не более 2-3 мм от шва притачивания кокетки. Рукава должны быть двухшовные, с манжетами, застегивающимися на прорезную петлю и пуговицу. По шву втачивания воротника в горловину спинки должна быть расположена вешалка.Полукомбинезон должен быть прямого силуэта, с боковой застежкой на 2 прорезные петли и пуговицы справа и застежкой гульфика на тесьму-«молнию», с бретелями, регулирующимися по длине втачной эластичной тесьмой и застегивающимися на пластмассовые пряжки-трезубцы. Передние половинки полукомбинезона должны быть отрезные по линии талии. Нагрудная часть должна быть с накладным карманом с отделением для карандаша справа. Передние половинки брюк п/к должны быть с боковыми накладными карманами с наклонным входом. Задние половинки полукомбинезона должны быть с верхней фигурной обтачкой. Правая задняя половинка должна быть с накладным карманом. Ткань: должна быть смешанная с ВО; состав сырья не более 75% ПЭ, не менее 25% ХЛ; плотность должна быть 200 г/м2; основной цвет должен быть т. синий, отделочный - красный.Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. не менее 50 мм.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 11комплектов | Костюм мужской летний Велес_1 |
| 5 | Костюм от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для инженеро-технических работников | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011  Обязательное соответствие ГОСТ 27575- 87, ГОСТ 27574- 87  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужской, Женский  Куртка и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Куртка и брюки должны быть выполнена из ткани темно-серого и светло-серого цветов с красной отделкой. Куртка должна быть прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 5 петель и пуговиц, верхняя петля сквозная, с отложным воротником и втачными, двухшовными рукавами. Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой и кантом красного цвета по низу кокетки, шириной не менее 3мм. Полочки с двумя нагрудными и двумя боковыми накладными карманами. На левой полочке должен быть накладной комбинированный карман с расстроченным отделением для карандаша и карманом для телефона с клапаном, фиксирующимся на ленту. На правой полочке должен быть накладной карман с клапаном, фиксирующимся на ленту. Обязательно наличие боковых карманов с объемом по боковым сторонам и с клапаном, фиксирующимся на ленту. На левой полочке должен быть расположен внутренний навесной карман, застегивающийся на ленту. Спинка должна быть с кулисой по линии талии. Рукава должны быть втачные, двухшовные, с фигурными налокотниками, с манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. Под проймой должны быть вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов для воздухообмена. Из тесьмы красного цвета должны быть выполнены «флажки»- держатели, клапан кармана для телефона.  Все отделочные строчки должны быть выполнены белыми нитками. Места крепления карманов должны быть дополнительно укреплены автоматической закрепкой.  Брюки должны быть прямого силуэта, с передней застежкой на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами для регулирования объема на одну петлю и пуговицы.  На передних половинках брюк должны быть расположены карманы с отрезным бочком и наколенники. Задние половинки брюк должны быть с вытачками. На правой задней половинке должен быть расположен накладной карман и карман для инструментов. Места крепления карманов должны быть дополнительно укреплены автоматической закрепкой.  Основная ткань: должна быть смешанная, состав сырья не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ, поверхностная плотность не менее 245 г/м2, цвет должен быть т. серый .  Для отделки: должна быть смешанная, состав сырья не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ, поверхностная плотность не менее 245 г/м2, цвет должен быть св. серый.  Каждое изделие должно иметь маркировку по ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна содержать:  1. наименование изделия;2. размер;3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;  6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;  10. наименование и юридический адрес изготовителя;11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 20 комплектов | Куртка мужская СИТИ_1  Куртка женская СИТИ  Брюки женские СИТИ= |
| 6 | Костюм от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для инженеро-технических работников  Мужской | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.280-2014  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Куртка и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. Куртка должна быть прямого силуэта, с комбинированными рукавами, с центральной застежкой на тесьму-молнию, с воротником стойкой, выполнена из тканей трех цветов со вставками из световозвращающего материала. Каждая полочка должна быть с кокеткой, переходящей в среднюю часть рукава. По швам соединения полочек с кокетками должны проходить фигурные вставки из световозвращающего материала. На полочках должны быть расположены нагрудные накладные карманы с фигурными клапанами, которые фиксируются на контактную ленту со стороны борта. На карман правой полочки должен быть настрочен карман для телефона, а на карман левой полочки - дополнительный карман с расстроченными отделениями для инструмента. В нижний шов настрачивания левого накладного кармана должна быть вставлена тесьма с полукольцом. Полочки должны быть с рельефами от проймы до низа. На бочках полочек должны быть расположены нижние прорезные карманы на молнии.Спинка должна быть с кокеткой, переходящей в среднюю часть рукава. По шву соединения спинки с кокеткой должна проходить фигурная вставка из световозвращающего материала. Спинка должна быть с двумя продольными рельефами от проймы до низа. Нижняя часть спинки и кокетка спинки должна быть с вертикальной простежкой. Внизу швов стачивания рельефов полочек и спинки должны быть расположены паты, которые регулируют объем куртки при помощи пластмассовых рамок, шлевок и контактной ленты.Низ куртки должен быть обработан широкой обтачкой.Рукава должны быть комбинированные, состоять из передней, средней и локтевой частей. Средняя часть рукава должна быть со вставками из световозвращающего материала. На локтевой части рукава должно быть по две вытачки. Верх средней части рукава, переходящей в кокетку должен быть с простеганной накладкой. Внизу каждого рукава должна быть выполнена пата, которая фиксируется на контактную ленту. В области подмышечных впадин должны быть расположены вставки из сетки, которые застегиваются на молнию и выполняют функцию вентиляционных отверстий. Воротник должен быть стойка. По шву соединения внутренней стойки с горловиной спинки должна быть выполнена вешалка из основной ткани.  Брюки должны быть прямого силуэта, с передней застежкой на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами для регулирования объема на одну петлю и две пуговицы. Брюки должны быть выполнены из тканей трех цветов со вставками из световозвращающего материала. Передние половинки брюк должны быть с боковыми карманами с отрезным бочком и с наколенниками закругленной формы с 4-мя вытачками (2-со стороны шагового шва, 2-со стороны бокового шва). По верхнему шву настрачивания наколенников должна быть выполнена фигурная вставка из световозвращающего материала. В нижней части наколенников должен быть выполнен вход в карман для амортизационных прокладок, который фиксируется на контактную ленту посередине. Задние половинки брюк должны быть с вытачками и с накладными карманами. На правой задней половинке должен быть расположен карман для инструментов. На левой половинке в шов настрачивания кармана должна быть вставлена шлевка – держатель. По левому боковому шву между карманом и наколенником должен быть расположен накладной карман с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. На карман должен быть настрочен дополнительный карман, разделенный строчкой на два, один из которых объемный (для телефона) с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. Внизу шаговых швов должны быть выполнены усилительные накладки.  Ткань верха: должна быть смешанная, не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ, поверхностная плотность должна быть 245 г/м2, малосминаемая, цвет должен быть светло-серый.Сигнальные элементы: должны быть вставки из световозвращающего материала серого цвета.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 13 комплектов | Куртка муж лет МЕГАПОЛИС  Брюки муж лет МЕГАПОЛИС_1 |
| 7 | Костюм утеплённый от общих производственных загрязнений (ОПЗ) | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ Р 12.4.236-2011  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужской, Женский  Костюм должен состоять из куртки и полукомбинезона.  Куртка должна быть прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке; с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном; с втачными рукавами. Каждая должна быть полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки должны быть с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка должна быть с верхним вертикальным карманом на молнии под ветрозащитным клапаном. Спинка должна быть с кокеткой и кулисой по линии талии, которая стягивается эластичной тесьмой. Рукава должны быть втачные, трехшовные. Низ рукавов должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом  Воротник – «стойка»,должен быть утепленный, с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка должна быть выполнена из флиса. Съемный утепленный капюшон должен быть с подбородочной частью, которая фиксируется на липучку, состоять из двух боковых и средней части, пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу капюшона должна проходить кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона должен быть расположен затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Низ куртки должен быть с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. На притачной утепленной подкладке левой полочки должен быть расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки должна быть расположена вешалка. Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, средняя часть капюшона, внешняя стойка должны быть выполнены из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава должна проходить световозвращающая полоса шир. не менее 50 мм с образованием канта шир. не более 3 мм.  Полукомбинезон должен быть на притачной утепляющей подкладке (не менее 2 слоя утеплителя), с пятью шлевками, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы.  Передние половинки полукомбинезона должны быть с отрезной нагрудной частью, с боковыми карманами с отрезным бочком. На левой нагрудной части должен быть расположен карман для рации с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. Задние половинки полукомбинезона по линии талии должны быть собраны на эластичную тесьму. По низу брюк должны быть выполнены штрипки, регулирующиеся при помощи петель и пуговиц. Внизу брюк полукомбинезона должна проходить охватывающая СВ полоса шир. не менее 50 мм.  Основная ткань: должна быть с полиуретановым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность не менее 150 г/м2, цвет должен быть т. синий,  Ткань отделки: должна быть с полиуретановым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность не менее 150 г/м2, цвет должен быть серо-голубой.  Утеплитель: должен быть синтетический 100% ПЭ, плотность не менее 150 г/м2, должно быть 3 слоя.  Подкладочная ткань: должна быть 100% ПЭ, плотность не менее 60 г/м2, цвет должен быть т. синий.  Спандбонд – нетканый материал, используется для предотвращения миграции волокон утеплителя, должен быть 100% ПЭ.  Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм.  1. наименование изделия;2. размер;3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;  6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;  10. наименование и юридический адрес изготовителя;11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 15 комплектов | Куртка муж утепл БАЙКАЛ-2_1  Полукомбинезон муж утепл БАЙКАЛ 2_1 |
| 8 | Костюм утеплённый от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для ИТР | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ Р 12.4.236-2011  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужской, Женский  Костюм должен состоять из куртки и полукомбинезона.  Куртка должна быть прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке (не менее 3 слоя утеплителя), с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под «молнию» с «флисом» в верхней части; с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на потайные кнопки; с воротником – «стойка»; со съемным утепленным капюшоном (не менее 1 слой утеплителя); с втачными рукавами. Должна быть выполнена из тканей трех цветов: св. серого, т. серого и оранжевого. Каждая полочка должна быть с притачной кокеткой. Кокетки фигурной формы должны быть с отлетной выстеганной вставкой из отделочной ткани оранжевого цвета. Полочки должны быть с рельефами от шва притачивания кокетки до низа с карманами внизу рельефных швов. Левая полочка должна быть с прорезным нагрудным карманом «листочка с втачными концами» на молнии и с обтачкой из отделочной ткани оранжевого цвета. Под клапаном левого нагрудного кармана должна быть расположена петля для крепления бейджа.  Спинка должна быть с рельефными швами и с кокеткой. Кокетка фигурной формы должна быть с отлетной выстеганной вставкой из отделочной ткани оранжевого цвета. Рукава должны быть трехшовные, верхняя часть рукава должна состоять из трех деталей, деталь в области локтя должна быть с вытачками. Вверху левого рукава должен быть расположен карман «листочка (из отделочной ткани оранжевого цвета) с втачными концами» на молнии и накладной объемный карман с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту. Над карманом должен быть расположен держатель полукольца. Низ рукава должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом и регулироваться по ширине патами из отделочной ткани оранжевого цвета, фиксирующимися на потайные кнопки. Воротник–«стойка» должен быть с патой, фиксирующейся на контактную ленту, с планкой из отделочной ткани оранжевого цвета и молнией для крепления капюшона. Внутренняя стойка должна быть выполнена из «флиса» и обтачкой из основного материала. Съемный утепленный капюшон должен быть двухшовный, с выстеганным козырьком, с кулисой по лицевому срезу, с цельновыкроенной подбородочной частью, фиксирующейся на потайные кнопки. На затылочной части должен быть расположен затяжник, фиксирующийся на потайные кнопки.  Притачная утепленная подкладка куртки должна быть с ветрозащитной юбкой. На правой полочке должен быть расположен внутренний накладной карман, фиксирующийся на контактную ленту. На левой полочке должен быть расположен внутренний накладной прорезной карман «в рамку» на молнии. В шве притачивания подборта левой полочки должен быть расположен расположен карман для документов на молнию. Рукава притачной подкладки должны быть с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки должна быть расположена вешалка. Низ куртки должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом. В области боковых швов должны быть расположены паты отделочной ткани оранжевого цвета с потайными кнопками и двумя ответными частями внизу куртки для регулировки ширины куртки.  Полукомбинезон должен быть на притачной утепляющей подкладке (не менее 2 слоя утеплителя), с центральной застежкой на тесьму-«молнию», с выстеганным ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в трех местах, с бретелями из эластичной тесьмы. Бретели должны фиксироваться на пластмассовые пряжки-трезубцы.  Передние половинки полукомбинезона должны быть с нижними боковыми карманами и объемными наколенниками. На левой средней части детали полукомбинезона должен быть расположен нагрудный прорезной карман с листочкой и обтачкой из отделочной ткани оранжевого цвета. Верхний карман должен быть с застежкой на тесьму-«молнию». Боковые детали полукомбинезона должны состоять из двух частей, верхняя деталь из отделочного материала темно-серого цвета.  По линии талии задние половинки и передние половинки до рельефных швов должны быть собраны на эластичную тесьму. В шве стачивания рельефа на уровне талии должна быть выполнена пата с кнопкой. Внизу шаговых швов полукомбинезона должна быть расположена усилительная накладка. Низ брюк должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом.Притачная утепляющая подкладка должна быть с напульсниками из ветрозащитной ткани с латексной эластичной тесьмой внизу брюк.  Применяемые материалы:  Ткань верха: должно быть полиуретановое мембранное дышащее покрытие, (паропроницаемость – 8000 г/м2 за 24 часа), плотность не менее 110 г/м2, должна быть 100% ПА, цвета должны быть: св. серый, т. серый, оранжевый (терракотовый).  Утеплитель: должен быть синтетический плотностью не менее 120 г/м2, 100% ПЭ:  Спанбонд: нетканый материал для предотвращения миграции утеплителя, должен быть 100%ПЭ, плотность не менее 25 г/м2 (ставить только со стороны подкладки).  Подкладка: должна быть 100% ПЭ, плотность не менее 60 г/м2 , цвет должен быть черный.  Каждое изделие должно иметь маркировку по ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.Размеры по требованию заказчика. | 35 комплектов |  |
| 9 | Костюм для сварщика | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.250-2013 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.045-87  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужской, Женский  Костюм должен состоять из куртки и брюк, выполнен из тканей двух цветов: основной т.синий, отделочный – красный.  Куртка должна быть удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной правосторонней застежкой на петли и пуговицы, с внутренней защитной планкой из отделочной ткани красного цвета под центральную застежку. Воротник должен быть втачной отложной.  Полочки должны быть с вертикальными рельефами и карманами в рельефах. Левая полочка должна быть с внутренним накладным карманом.Спинка должна быть с кокеткой, переходящей на полочку, и вентиляционными отверстиями по шву настрачивания кокетки. Рукава должны быть втачные двухшовные, с вентиляционными отверстиями под проймой, с внутренними напульсниками из огнестойкой ткани с эластичной тесьмой внизу. Нижний воротник должен быть выполнен из отделочной ткани красного цвета.  Брюки должны быть с застежками на 2 петли и пуговицы в области боковых швов с каждой стороны, с 5-ю шлевками (3 – на задних половинках, 2 - на передних половинках).  Передние половинки должны быть с внутренними наколенниками с нижним входом для амортизационных прокладок, на правой половинке – накладной карман.  Задние половинки должны быть с вытачками, с притачным поясом, который застегивается спереди на 2 петли и пуговицу. На поясе, по бокам, должно быть предусмотрено по одной дополнительной пуговице для регулирования объема по талии при спаренных размерах.  Брюки должны комплектоваться бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися к поясу брюк спереди и сзади на петли и пуговицы.  Отделочные строчки должны быть выполнены огнестойкими нитками красного цвета (кроме отделочных строчек по поясу брюк, шлевкам и швам настрачивания шлевок, настрачивания кармана брюк, которые выполнены нитками в цвет основной ткани).  Защитные накладки должны быть расположены:  - спереди и по боковым частям куртки с переходом на спинку;  - кокетка спинки с переходом на полочку (красного цвета);  - по всему рукаву;  - спереди брюк: на 10 см выше низа куртки и до низа, с переходом на задние половинки в области боковых швов;  - внизу задних половинок брюк (высотой не менее 15 см);  - на задних частях брюк вдоль шагового шва (шириной не менее 7см).  Ткань:  основная – должна быть 100% ХЛ, с огнестойкой отделкой, плотность не менее 420 г/кв.м, цвет должен быть т.синий;  отделочная - должна быть 100% ХЛ, с огнестойкой отделкой, плотность не менее 420 г/кв.м, цвет должен быть красный.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК. | 15 комплектов | Костюм мужской летний для сварщика МАРС_1 |
| 10 | Костюм для сварщика утепленный | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.250-2013  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужской, Женский  Костюм должен состоять из куртки и брюк, выполнен из ткани двух цветов: основной т.синий, отделочный – красный.  Куртка должна быть удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой (справа-налево) на пять петель и пуговиц и дополнительной внутренней защитной планкой, с отложным воротником, со съемным капюшоном, со съемной утепленной подкладкой.  Полочки должны быть с вертикальными рельефами и карманами в рельефах. Правая полочка должна быть с внутренним накладным карманом, который застегивается на петлю и пуговицу. Спинка должна быть с кокеткой из ткани красного цвета, переходящей на полочку.  Рукава должны быть втачные, двухшовные, с защитными накладками. Внизу рукава с изнаночной стороны должен быть выполнен напульсник, выполненный из основной ткани и снятутый эластичной тесьмой. Отложной воротник должен быть с патой, которая настрочена на нижний воротник с левой стороны. Пата должна быть с петлей и фиксируется на пуговицы, расположенные на нижнем воротнике с правой стороны. Низки рукавов и куртки должны быть обметаны и обработаны швом в подгибку с открытым обметанным срезом. Съемный капюшон, должен быть без утеплителя, состоит из трех деталей, с затяжником по средней части, фиксирующимся на контактную ленту, лицевой срез капюшона регулируется эластичным шнуром с фиксаторами и наконечниками. Капюшон должен пристегиваться к куртке на 4 петли и пуговицы.  Съемный утеплитель куртки должен быть с ветрозащитным клапаном, открытые срезы окантованы, с воротником - «стойка», на правой полочке внутренний накладной карман, который застегивается на петлю и пуговицу. Рукава съемного утеплителя должны быть двухшовные, низ рукава с трикотажной манжетой. Съемный утеплитель должен крепиться к куртке по борту и горловине при помощи петель и пуговиц, тесьму-завязку - под проймой, над проймой, по боковым швам, внизу нижнего шва рукавов. Дополнительно съемная утепляющая подкладка должна комплектоваться пристегивающейся подбородочной частью, которая пристегивается на две петли и пуговицы. Брюки должны быть с застежками на 2 петли и пуговицы в области боковых швов с каждой стороны, с 5-ю шлевками (3 – на задних половинках, 2 - на передних половинках), с гульфиком на молнии. Брюки должны быть со съемным утеплителем. Передние половинки должны быть с накладным карманом на правой половинке.  Задние половинки должны быть с вытачками, с притачным поясом, который застегивается спереди на 2 петли и пуговицу. В области боковых швов пояса должны быть предусмотрены по одной дополнительной пуговице для регулирования объема по талии. Брюки должны комплектоваться бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися к поясу брюк спереди и сзади на петли и пуговицы. Низ брюк должен быть обметан и обработан швом в подгибку с открытым обметанным срезом. Съемный утеплитель брюк должен быть с высоким притачным утепленным поясом. Утепленный пояс должен быть выстеган строчкой «зиг-заг». Вверху боковых швов должны быть выполнены ветрозащитные клапаны. Открытые срезы съемного утеплителя должны быть окантованы трикотажной тесьмой. Внизу шагового шва должен быть выполнен разрез, внизу бокового – вставлена тесьма для регулирования по ширине. Съемный утеплитель должен пристегиваться к верху брюк на петли и пуговицы по талии  Защитные накладки, обеспечивающие максимальную защиту от прожигания и повышенных температур, должны быть расположены:  - спереди и по боковым частям куртки с переходом на спинку;  - кокетка спинки с переходом на полочку;  - по всему рукаву;  - спереди брюк: на 10 см выше низа куртки и до низа, с переходом на задние половинки в области боковых швов;  - внизу задних половинок брюк (высотой не менее 15 см);  - на задних частях брюк вдоль шагового шва (шириной не менее 7см).  Ткань верха: должна быть 100% хлопок, с огнестойкой отделкой, плотность не менее 410 г/кв.м, основной цвет должен быть т.синий; отделочная ткань - цвет красный.  Утеплитель: должен быть пламястойкий, плотность не менее 100 г/кв.м, 100% ПЭ.  Подкладочная ткань: должна быть 100 % ХЛ, т. синего цвета.  Спандбонд: должен быть 100% ПЭ, для предотвращения миграции волокон утеплителя.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК. | 3 комплектов |  |
| 11 | Костюм для защиты от повышенных температур | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.045-87  Костюм должен состоять из куртки и брюк.  Куртка должна быть удлиненная, прямого покроя, с центральной бортовой потайной застежкой на пять пуговиц, отложным воротником. Рукава должна быть втачные, одношовные, с накладками по всей длине верхней части рукава. Полочки должны быть с накладками по всей длине, в швах настрачивания накладок незастроченные участки должны быть расположены внутренние карманы. На левой полочке со стороны изнанки должен быть расположен внутренний накладной карман.Спинка должна быть с кокеткой, переходящей на полочку. По линии соединения кокетки должны быть расположены вентиляционные отверстия для воздухообмена, настроченные на спинку в шести местах вертикальными строчками.  Вентиляционные отверстия должны быть в виде петель и расположены под проймами полочки и спинки.Брюки должны быть с притачным поясом, со шлевками, с застежкой спереди, с накладками по всей длине на передних половинках брюк, переходящими на задние.В верхней части шаговых швов должны быть расположены петли в качестве вентиляционных отверстий. На правой передней половинке брюк должен быть внешний боковой накладной карман. Брюки должны застегиваться на четыре потайные петли, одну сквозную на поясе и пуговицы.  Ткань: должна быть 100% ХЛ, со специальной огнезащитной отделкой, плотность не менее 280 г/м2.  хранении и эксплуатации изделия.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 11 комплектов | Костюм летний для защиты от повышенных температур |
| 12 | Костюм летний для защиты от термических рисков электрической дуги | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011  Мужской, Женский  Куртка летняя должна быть прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на тесьму - «молния», с притачной планкой. С внутренней стороны тесьма - «молния» должна быть закрыта планкой.  Полочки должны быть с кокетками из отделочной ткани. На правой кокетке должен быть расположен накладной карман с отделением «под ручку», с клапаном, застёгивающимся на контактную ленту. На левой кокетке полочки должен быть расположен накладной объёмный карман «под рацию» с клапаном, застёгивающийся на контактную ленту. На нижних частях полочек должны быть расположены накладные карманы с боковым объёмом, с клапанами, застёгивающиеся на контактную ленту. На левой кокетке полочки с изнаночной стороны на уровне кармана «под рацию» должен быть расположен ярлык с указанием Ф.И.О. и табельного номера пользователя спецодежды. Спинка должна быть с кокеткой из отделочной ткани. На кокетке и спинке должны быть расположены две вертикальные складки для свободы движения. Рукава должны быть втачные двухшовные, с горизонтальным сечением, с манжетами, застёгивающимися на петлю и пуговицу. Верхние детали рукавов должны быть из отделочной ткани.  Воротник-стойка должен быть из отделочной ткани, застёгивающийся на тесьму - «молния». Низ куртки должен быть на притачном поясе, застёгивается на петлю и пуговицу, в области боковых швов стягивается на тесьму эластичную.  По нижнему краю кокеток полочек, кокетки спинки, верхней части передней половинки рукавов должна быть настрочена огнестойкая световозвращающая лента шириной не менее 5,0 см.  Полукомбинезон летний должен быть с застёжкой на тесьму – «молния» по передним половинкам и регулирующимися бретелями. По передней половинке должна быть расположена планка, закрывающая тесьму – «молния». Под боковым карманом с внутренней стороны на левой передней половинке должен быть расположены ярлык с указанием Ф.И.О. и табельного номера пользователя спецодежды. Передняя часть должна быть с отрезной грудкой по линии талии из отделочной ткани. На грудках полукомбинезона должны быть расположены накладные карманы. По передним половинкам должны быть расположены боковые накладные карманы, объёмные по переднему краю. В области колена должны быть расположены объёмные наколенники со складками. Задняя часть должна быть с отрезной спинкой из отделочной ткани, по линии талии – кулиса, стягивается тесьмой эластичной. Задние половинки должны быть с усилительными накладками в области сидения. По усилительным накладкам должна быть проложена двойная отделочная строчка по месту расположения накладных карманов. По нижней части передней и задней половинок полукомбинезона должна быть настрочена огнестойкая световозращающая лента шириной не менее 5,0 см.  Ткань верха должна быть термостойкая антиэлектростатическая ткань Номекс® (или эквивалент) с огнестойкими свойствами, плотность не менее 220 г/м2, МВО-отделка  Уровень защиты костюма от теплового воздействия электрической дуги должен быть не менее 12 кал/см2.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 2 комплекта | S:\Users\ЭК Томилино\ЭП\Техническая документация\Новые эскизы по модификациям\Базовые эскизы ЭНЕРГО\Эскизы ЭНЕРГО JPG\Модификация 00\ЭНЕРГО Элит\Мужчины\Нл-2 ЭНЕРГО Элит 220 кур.пк.jpg |
| 13 | Костюм утепленный для защиты от термических рисков электрической дуги | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011  Мужской, Женский  Костюм должен состоять из куртки и полукомбинезона.  Куртка мужская/женская должна быть прямого силуэта, с притачной утепленной подкладкой, с центральной бортовой застежкой-молнией, закрытой настрочной планкой, застегивающейся на застежку текстильную. С внутренней стороны застежка-молния должна быть закрыта ветрозащитной планкой.  Полочка должна быть с кокеткой. На кокетке левой полочки должен быть расположен верхний накладной карман с клапаном, застегивающимся на застежку текстильную.  На кокетке правой полочки должны быть расположены два накладных кармана: верхний и карман под ручку. Верхний накладной карман должен быть с клапаном, застегивающимся на застежку текстильную. Карман под ручку должен быть расположен на верхнем кармане. На полочке должен быть расположен нижний накладной карман с двойным входом – вертикальным и горизонтальным. Карман должен быть с объемом по переднему краю, с клапаном, застегивающимся на застежку текстильную. Спинка должна быть с кокеткой. Рукав должен быть втачной, состоит из передней, средней и задней частей. Воротник-стойка должен быть с вставкой и с застежкой-молнией по концам. По концам воротника должны быть расположены детали из флиса. Низ куртки должен стягиваться шнуром эластичным, продетым через люверсы, фиксаторы и петли-держатели. Петли держатели должны быть расположены по боковым швам утепленной подкладки. Капюшон должен быть съемный, с притачной утепленной подкладкой, с потайной застежкой на петли и пуговицы. Капюшон должен состоять из центральной и двух боковых частей. Центральная часть должна состоять из верхней и нижней частей. В шве соединения центральной и нижней частей должен быть расположен люверс для вывода шнура эластичного, длина которого регулируется фиксатором. По лицевому вырезу, в шве соединения обтачки капюшона с подкладкой должна быть расположена кулиска, в которой расположен шнур эластичный. Длина шнура в кулиске должна регулироваться фиксаторами. Капюшон должен пристегиваться к верхнему воротнику на петли и пуговицы. На верхней части полочек и спинки, верхней части рукава должна быть настрочена огнестойкая световозвращающая лента шириной не менее 50 мм.  Притачная утепленная подкладка куртки должна быть стеганая. На левой полочке должен быть расположен внутренний накладной карман с клапаном, застегивающимся на застежку текстильную. На внутреннем кармане должен быть расположен ярлык с указанием Ф.И.О. и табельного номера пользователя спецодежды. В женской модели на подкладке полочки должны быть расположены нагрудные вытачки. По низу полочек, спинки, рукавов съемной утепленной подкладки должна быть настрочена усилительная накладка из основной ткани. Ширина рукавов по низу должна регулироваться лентой эластичной, настроченной на усилительную накладку.. Ширина по линии талии должна регулироваться шнуром эластичным с фиксаторами по боковым швам. Рукав должен быть втачной состоит из передней и задней частей. По центру горловины спинки должна быть расположена вешалка. По борту и горловине полочки притачной утепленной подкладки должен быть расположен укороченный подборт.  Полукомбинезон мужской/женский должен быть прямого покроя, с притачной утепленной подкладкой, с отрезными нагрудником и спинкой, с бретелями.  Полукомбинезон должен быть с центральной застежкой-молнией с планкой, закрывающей застежку-молнию и косой вставкой по передним половинкам. С внутренней стороны застежка- молния должна быть закрыта ветрозащитной планкой.  Бретель должна быть притачная с участком из ленты эластичной расположена со стороны спинки. Со стороны нагрудника бретель должна фиксироваться застежкой-фастекс на притачной петле-держателе. Длина бретели должна регулироваться двухщелевой пряжкой. Передняя половинка должна состоять из верхней и нижней частей, наколенника. На передней половинке полукомбинезона должен быть расположен боковой карман с наклонным входом. На наколеннике по боковому и шаговому швам должны быть расположены складки. На наколеннике по боковому и шаговому швам должны быть расположены односторонние складки. Задняя половинка должна состоять из верхней и нижней частей. По шву соединения спинки с верхней задней половинкой полукомбинезона должна быть расположена лента эластичная. В боковом шве нижней части полукомбинезона должна быть расположена застежка-молния, закрытая притачной планкой. Со стороны подкладки застежка–молния должна быть закрыта пуфтой. По низу наколенника и верхней задней части полукомбинезона должна быть настрочена огнестойкая световозвращающая лента шириной не менее 50 мм. Притачная утепленная подкладка полукомбинезона должна быть стеганая. Задняя половинка должна быть с отрезной спинкой. По боковому и шаговому швам на передних половинках в области колена должны быть заложены складки. По низу передней и задней половинок полукомбинезона должна быть расположена усилительная накладка. На спинке должен быть расположен ярлык с указанием Ф.И.О. и табельного номера пользователя спецодежды.  Костюм должен быть предназначен для эксплуатации в II-I, III климатических поясах.  Уровень защиты костюма от термического воздействия электрической дуги должен быть не менее 55 кал/см2.  Размеры костюмов должны соответствовать росту и обхвату груди типовой фигуры человека.  Костюмы женские должны изготавливаться по обхвату груди 88-132, по росту 146-188.  Костюмы мужские должны изготавливаться по обхвату груди 88-124, по росту 158-200.   * Ткань верха должна быть: термостойкая антиэлектростатическая ткань Номекс® (или эквивалент) с огнестойкими свойствами, плотность не менее 220 г/м2, МВО-отделка.   Маркировка должна содержать:  1. наименование изделия;2. размер;3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;  6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;  10. наименование и юридический адрес изготовителя;11. штамп ОТК. | 2 комплекта |  |
| 14 | Белье нательное утепленное | Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011  Мужское, Женское  Белье должно состоять из фуфайки и кальсон/лосин  Фуфайка должна быть с боковыми и плечевыми швами, с длинными рукавами. Низ рукавов должен быть с притачной манжетой. Вырез горловины должен быть обработан трикотажной обтачкой.  Термобелье должно быть изготовлено из двухслойного трикотажного полотна. Внутренний слой должен обеспечивать сохранение тепла и отведение лишней влаги от тела, а внешний слой – ее быстрое испарение.  Все швы должны быть плоские.  Кальсоны должны быть с шаговыми швами. Верхний срез кальсон должен быть застрочен и стянут эластичной тесьмой, низ - с притачной манжетой.  Термобелье должно быть изготовлено из двухслойного трикотажного полотна. Внутренний слой должен обеспечивать сохранение тепла и отведение лишней влаги от тела, а внешний слой – ее быстрое испарение.  Все швы должны быть плоские.  Трикотажное полотно плотностью не менее 250 г/м2: внутренний слой должен быть 100% акрил, внешний – не более 50%ПЭ, не менее 50%ХЛ, цвет должен быть черный. Размеры по требованию заказчика. | 7 комплектов |  |
| 15 | Белье термостойкое | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011  Мужское, Женское  Белье мужское:  Фуфайка должна быть прямого силуэта. Горловина фуфайки должна быть обработана бейкой. Рукав должен быть длинный с манжетой. Кальсоны должны состоять из передних и задних половинок. Между передними половинками должна быть расположена вставка с отверстиями. Верх должен регулироваться по ширине лентой эластичной. Низ кальсон должен быть с манжетой.  Белье женское  Фуфайка должна быть прямого силуэта. Горловина фуфайки должна быть обработана бейкой. Перед должен быть с рельефами из шва втачивания рукава до бокового шва по криволинейной линии. Рукав должен быть длинный с манжетой. Панталоны длинные должны состоять из передних и задних половинок. Верх должен регулироваться по ширине лентой эластичной. Низ панталон должен быть с манжетой.  Уровень защиты белья термостойкого от теплового воздействия электрической дуги должен быть не менее 5 кал/см2.  Материал верха должен быть: термостойкий трикотаж Номекс® (или эквивалент), плотность должна быть не менее 200 г/м2  Размеры по требованию заказчика. | 2 комплекта | S:\Users\ЭК Томилино\ЭП\Техническая документация\ТД коллекция Подшлемники, термобелье, хб белье\Термобелье\Эскизы\JPЕG\Нб-1 м.jpg |
| 16 | Куртка летняя от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для инженеро-технических работников | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011  Обязательное соответствие ГОСТ 27575- 87, ГОСТ 27574- 87  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужская, Женская  Куртка должна быть прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 5 петель и пуговиц, верхняя петля сквозная, с отложным воротником и втачными, двухшовными рукавами. Каждая полочка и спинка с притачной кокеткой и кантом красного цвета по низу кокетки, шириной не менее 3мм. Полочки с двумя нагрудными и двумя боковыми накладными карманами. На левой полочке должен быть накладной комбинированный карман с расстроченным отделением для карандаша и карманом для телефона с клапаном, фиксирующимся на ленту. На правой полочке должен быть накладной карман с клапаном, фиксирующимся на ленту. Обязательно наличие боковых карманов с объемом по боковым сторонам и с клапаном, фиксирующимся на ленту. На левой полочке должен быть расположен внутренний навесной карман, застегивающийся на ленту. Спинка должна быть с кулисой по линии талии. Рукава должны быть втачные, двухшовные, с фигурными налокотниками, с манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. Под проймой должны быть вентиляционные отверстия в виде металлических люверсов для воздухообмена. Из тесьмы красного цвета должны быть выполнены «флажки»- держатели, клапан кармана для телефона.  Все отделочные строчки должны быть выполнены белыми нитками. Места крепления карманов должны быть дополнительно укреплены автоматической закрепкой.  Основная ткань: должна быть смешанная, состав сырья не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ, поверхностная плотность не менее 245 г/м2, цвет должен быть т. серый .  Для отделки: должна быть смешанная, состав сырья не более 65% ПЭ, не менее 35% ХЛ, поверхностная плотность не менее 245 г/м2, цвет должен быть св. серый.  Маркировка должна содержать:  1. наименование изделия;2. размер;3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;  4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;  6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;  10. наименование и юридический адрес изготовителя;11. штамп ОТК.  Размеры по требованию заказчика. | 10 штук | Куртка мужская СИТИ_1  Куртка женская СИТИ |
| 17 | Куртка утепленная от общих производственных загрязнений (ОПЗ) | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ Р 12.4.236-2011  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Мужская, Женская  Куртка должна быть прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке; с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию»; с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части, с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту в 4-х точках; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном; с втачными рукавами. Каждая должна быть полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Полочки должны быть с нижними накладными карманами, которые закрываются клапанами, верхняя сторона которых входит в поперечный шов стачивания полочек. Боковые стороны карманов и клапанов входит в шов рельефа и в боковые швы. Левая полочка должна быть с верхним вертикальным карманом на молнии под ветрозащитным клапаном. Спинка должна быть с кокеткой и кулисой по линии талии, которая стягивается эластичной тесьмой. Рукава должны быть втачные, трехшовные. Низ рукавов должен быть обработан швом в подгибку с закрытым срезом  Воротник – «стойка»,должен быть утепленный, с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка должна быть выполнена из флиса. Съемный утепленный капюшон должен быть с подбородочной частью, которая фиксируется на липучку, состоять из двух боковых и средней части, пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу капюшона должна проходить кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона должен быть расположен затяжник, который фиксируется на контактную ленту. Низ куртки должен быть с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. На притачной утепленной подкладке левой полочки должен быть расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. По шву горловины спинки должна быть расположена вешалка. Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, средняя часть капюшона, внешняя стойка должны быть выполнены из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава должна проходить световозвращающая полоса шир. не менее 50 мм с образованием канта шир. не более 3 мм.  Основная ткань: должна быть с полиуретановым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность не менее 150 г/м2, цвет должен быть т. синий,  Ткань отделки: должна быть с полиуретановым покрытием, состав сырья 100% ПА, поверхностная плотность не менее 150 г/м2, цвет должен быть серо-голубой.  Утеплитель: должен быть синтетический 100% ПЭ, плотность не менее 150 г/м2, должно быть 3 слоя.  Подкладочная ткань: должна быть 100% ПЭ, плотность не менее 60 г/м2, цвет должен быть т. синий.  Спандбонд – нетканый материал, используется для предотвращения миграции волокон утеплителя, должен быть 100% ПЭ.  Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной не менее 50 мм.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.Размеры по требованию заказчика. | 80 штук | Куртка муж утепл БАЙКАЛ-2_1 |
| 18 | Куртка утепленная от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для руководителя и специалиста  Мужская | Обязательное соответствие ТР ТС 019/2011 Обязательное соответствие ГОСТ Р 12.4.236-2011  Нанесение логотипа АО «НПО НИИИП-НЗиК»  Куртка должна быть 1 класса защиты от пониженных температур воздуха.  Куртка должна быть прямого силуэта на притачной утепленной подкладке; с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с планкой под тесьму – «молнию» с флисом в верхней части; с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на потайные кнопки в 4-х местах; с воротником – «стойка» и съемным утепленным капюшоном, с втачными комбинированными рукавами. Полочки должны быть с кокетками и с рельефами от проймы до низа, с фигурными вставками. Под вставками на бочках полочек и в верхней части полочек должны быть расположены прорезные карманы на молнии. Верхние карманы должны закрываться клапанами, верхние срезы которых входят в шов притачивания кокеток. В верхней части клапанов верхних карманов должны быть выполнены фигурные вставки из световозвращающего материала. Между швом притачивания центральной молнии и швом настрачивания ветрозащитного клапана должен быть расположен бортовой карман, который застегивается на тесьму-«молнию». Спинка должны быть с кокеткой и с двумя продольными рельефами от проймы до низа. По шву соединения спинки с кокеткой должна проходить фигурная вставка из световозвращающего материала. Спинка должна быть с притачной нижней частью. Низ куртки должен быть обработан широкой фигурной обтачкой. Внизу должна проходить кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и петельки в боковых швах по низу подкладки и двумя фиксаторами. Внизу боковых швов должны быть выполнены фигурные паты с потайной кнопкой, которые регулируют объем куртки при помощи двух кнопок. Рукава должны быть комбинированные, состоять из передней, средней и локтевой частей. Средняя часть рукава должна быть со вставками из световозвращающего материала. Внизу каждого рукава должна быть пата с потайной кнопкой, которая регулирует объем низка рукава при помощи двух кнопок.  Воротник – «стойка» должен быть втачной, с молнией для крепления капюшона. Внутренняя стойка должна быть выполнена из «флиса». По концам внешней стойки должны быть выполнены карманы для «ушек» капюшона, которые фиксируются на контактную ленту. По срезу горловины над швом втачивания молнии внешняя стойка должна быть отлетная. По шву соединения внутренней стойки с обтачкой (панелькой) подкладки спинки должна быть вставлена вешалка из основной ткани.  Съемный утепленный капюшон должен быть двухшовный. По лицевому вырезу капюшона должна проходить кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. Средняя часть капюшона должна быть с затяжником для регулирования глубину капюшона, который фиксируется на кнопку. Капюшон должен пристегиваться к куртке по горловине на тесьму-«молнию», к стойке - на контактную ленту, которая пришита на ушки капюшона.  На полочках притачной подкладки должны быть расположены нагрудные карманы, которые обработаны на усилителях из основной ткани: на правой - прорезной карман «в рамку», который застегивается на молнию и карман для телефона, который фиксируется на контактную ленту; на левой полочке – прорезной карман «листочка с втачными концами и с клапаном», который фиксируется на потайную кнопку. По шву соединения подкладки с подбортами должен проходить кант с наполнителем оранжевого цвета. Рукава утепленной подкладки должны быть с трикотажными напульсниками.  **Ткань верха: должна быть мембранная, не более** 74% полиамид, не менее 26% полиэфир; (водоупорность не менее 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость не менее 8000 г/кв.мза 24 часа) c масловодоотталкивающей отделкой , морозостойкая, дышащая, ветрозащитная; плотность не менее 190 г/кв.м. **Утеплитель:** должен быть синтетический, плотность не менее 150 г/кв.м, должен быть 1 слой. **Подкладка: должна быть** 100% полиэфир. **Сигнальные элементы:** должна быть отделка из световозвращающего материала.  **Цвет: основной должен быть -** светлый хаки, отделка – темный хаки.  Каждое изделие должно иметь маркировку по ТР ТС 019/2011.  Маркировка должна быть исчерпывающей, точной, легко читаемой, четко выполненной несмываемой краской, стойкой на протяжении всего срока при хранении и эксплуатации изделия.  Маркировка должна содержать:1. наименование изделия;2. размер;  3. обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого  должно соответствовать изделие;4. единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;5. сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено изделие;6. состав сырья; 7. сорт;8. дату (месяц, год) изготовления;9. код элемента;10. наименование и юридический адрес изготовителя;  11. штамп ОТК.Размеры по требованию заказчика. | 5 штук | Куртка муж утепл ЧЕЛСИ_1  Куртка муж утепл ЧЕЛСИ_2 |
| ИТОГО | | | 475 штук и 536 комплектов |  |

**Приложение № 5 извещению о запросе котировок**

## ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

***Кому:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**Запрос на разъяснение положений извещения на проведение запроса котировок в электронной форме**

Прошу Вас разъяснить следующие положения извещения на проведение запроса котировок в электронной форме

Извещение № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. на право заключения договора на поставку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Предмет запроса котировок в электронной форме)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Раздел документации на проведение запроса котировок в электронной форме** | **Ссылка на пункт документации на проведение запроса котировок в электронной форме, положения которого следует разъяснить** | **Содержание запроса на разъяснение положений документации на проведение запроса котировок в электронной форме** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Участник закупки  (уполномоченный представитель) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  *(подпись)* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | М.П. |

**Приложение № 6 к извещению о запросе котировок**

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы поставляемого товара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество поставляемого товара** | **Начальная (максимальная) цена за единицу товара в руб. с учетом НДС – 20 %** | **Начальная (максимальная) цена товара в руб. с учетом НДС – 20 %** |
| 1 | Халат х/б | шт | 80 | 660,29 | 52 823,20 |
| 2 | Халат смесовый | шт | 300 | 869,48 | 260 844,00 |
| 3 | Костюм от общих производственных загрязнений | компл | 400 | 1 742,69 | 697 076,00 |
| 4 | Костюм от общих производственных загрязнений (ОПЗ) (мужской) | компл | 11 | 1 545,82 | 17 004,02 |
| 5 | Костюм от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для инженерно-технических работников | компл | 20 | 2 736,92 | 54 738,40 |
| 6 | Костюм от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для инженерно-технических работников (мужской) | компл | 13 | 3 405,74 | 44 274,62 |
| 7 | Костюм утепленный от общих производственнх загрязнений (ОПЗ) | компл | 15 | 3 381,00 | 50 715,00 |
| 8 | Костюм утепленный от общих производственнх загрязнений (ОПЗ) для ИТР | компл | 35 | 3 483,84 | 121 934,40 |
| 9 | Костюм для сварщика | компл | 15 | 4 889,70 | 73 345,50 |
| 10 | Костюм для сварщика утепленный | компл | 3 | 7 836,48 | 23 509,44 |
| 11 | Костюм для защиты от повышенных температур | компл | 11 | 2 725,85 | 29 984,35 |
| 12 | Костюм летний для защиты от термических рисков электрической дуги | компл | 2 | 15 592,60 | 31 185,20 |
| 13 | Костюм утепленный для защиты от термических рисков электрической дуги | компл | 2 | 31 593,57 | 63 187,14 |
| 14 | Белье настенное утепленное | компл | 7 | 2 467,43 | 17 272,01 |
| 15 | Белье термостойкое | компл | 2 | 5 105,94 | 10 211,88 |
| 16 | Куртка летняя от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для инженерно-технических работников | шт | 10 | 2 382,62 | 23 826,20 |
| 17 | Куртка утепленная от общих производственных загрязнений (ОПЗ) | шт | 80 | 3 152,45 | 252 196,00 |
| 18 | Куртка утепленная от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для руководителя и специалистта (мужская) | шт | 5 | 6 098,74 | 30 493,70 |
|  | **Итого** |  | **475 штук и 536 комплектов** |  | **1 854 621,06** |