## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«05» декабря 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | | Разъяснение положений документации | | |
| 1. Согласно ISO15488-B для 2 класса точности цанг ER8-ER32 максимальное биение составляет 15 микрон, а ER40 20 микрон. Максимальное биение для 1 класса точности для всех цанг составляет 10 микрон. Просим внести изменения в поз. 32-41 и указать максимальное биение 20 микрон или допустить предложение 1 класса точности с допустимым биением 20 микрон. 2. В поз. 23-41 в наименовании требуются цанги ER25, ER32, ER40, а в технических характеристиках в данных позициях указано ER16. Просим устранить противоречие и уточнить, какие требуются цанги. | | На Ваш запрос поясняем, следующее:  По п.1 для удовлетворения потребности Заказчику нужны цанги ER40 с максимальным биением 15 микрон. В связи с этим, изменения в части указания максимального биения 20 микрон вноситься не будут.  По п. 2 в техническое задание будут внесены изменения | | |
| Заместитель генерального директора по режиму и безопасности  АО «НПО НИИИП-НЗиК» | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.А. Афанасьев)  *(подпись)* |