## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

«11» мая 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснение положений документации |
| Добрый день!В ТЗ к проекту для оптимального подбора, есть подозрения что корпус подобран с большим запасом.Прошу Вас ответить на следующие вопросы:1) Указать глубину и диаметр подводящего трубопровода.2) Указать глубину напорного трубопровода.3) Указать производительность и напор насоса.4) Возможно ли Вам предложить насос Grundfos без кожуха охлаждения?Заранее благодарим! | 1) Расстояние подходящего к КНС трубопровода канализации 5,82 м от уровня люка КНС; диаметр трубопровода 400 х 23,7 мм.2) Напорный трубопровод выходит из КНС на расстоянии 3,20 м от уровня люка КНС.3) Насосное оборудование: это насос погружной Grundfos SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D 50 Гц.4) Насос погружной Grundfos SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D 50Гц необходим с кожухом охлаждения. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |