## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«22» января 2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации  | Разъяснение положений конкурсной документации  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **24. Кресло операторское**  | Наличие газлифта. Усиленное пятилучие, диаметр основания не менее 600 мм, Крестовина должны быть изготовлены из износостойкого пластика, колеса должны быть предназначены для ламинированных полов Спинка сиденья должна быть сетчатой.  |
| **25. Кресло операторское**  | Наличие газлифта, усиленное пятилучие, диаметр основания не менее 600 мм, высота сиденья регулируется, Максимальная допустимая нагрузка на кресло не долж-на составлять менее чем 120 кг. Крестовина пластик, колеса должны быть предназначены для ламинированных полов. Обивка текстиль. |
| **26. Кресло руководителя эконом** | Сиденье 520 мм. Высота от пола до сиденья не менее 390 мм. Высота спинки кресла не менее 780 мм. Общая высота не менее: 1200 мм.Обивка экокожа. Механизм мультиблок с регулировкой. |
| **27. Стул офисный NS** | металлического каркаса из овальной стальной трубы диаметром не менее 20 мм, Спинка 340мм. Сиденье 450 х470мм, от пола до сиденья 430мм. Общая высота не менее.800 мм. Спинка и сиденье должно имеет пластиковые кожухи, на ножках пластиковые заглушки, Обивка ткань. Цвет: черн.  |
| **28. Кресло руководителя**  | Сиденье шириной 520 мм. Высота от пола до сиденья 390 мм. Спинка высотой 780 мм. Общая высота не менее 1200 мм.Обивка экокожа или эквивалент. Механизм кача-ния должен быть с регулировкой под вес и фиксацией в не-скольких положениях. Регулировка высоты – газпатрон. Усиленное пятилучие. Крестовина из хромированного металла с роликами.  |
| **29.Кресло операторское**  | Наличие газлифта, размер сидения 580\*450 мм,спинка 460 мм.Усиленное пятилучие, диаметр основания не менее 600 мм, высотаСидения обивка- ткань. Цвет черн./серый. Крестовина пластик, колеса Должны быть предназначены для ламинированных полов. |
| **30. Стул на S-хром-каркасе**  | Металлический. каркас из круглой стальной трубы диаметром не менее 20 мм,. Спинка и сиденье в обивке к/зам по краю спинки и сиденья кант на ножках должны быть пластиковые заглушки. Цвет обивки – по выбору заказчика. |

 | Габариты (высота/ширина/глубина) мм, не менее: 1040/600/600Габариты (высота/ширина/глубина) мм, не менее: 1140/700/700Сиденье **(не менее)** 520 мм **( без подлокотников)** – ширина. 340 мм – высота спинки, Вы не учитываете расстояние от сиденья до спинки.Наличие газ-патрона позволяет регулировать высоту кресла в указанном диапазоне.Минимальная высота от пола до сидения 390 мм.Высота/ширина/глубина (мм) **(не менее)**: 790/465/490 мм |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |