## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

«18» апреля 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | | Разъяснение положений документации | | |
| 1. Следующая характеристика для коммутатора агрегации может поддерживаться в текущей версии ПО производителя:   Наличие 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM). Допустимо ли будет предложить коммутатор, для которого наличие данной характеристики не выполняется для определенных версий ПО?  2.Следующая характеристика для коммутатора агрегации может поддерживаться в текущей версии ПО производителя:  Наличие Guest VLAN. Допустимо ли будет предложить коммутатор, для которого наличие данной характеристики не выполняется для определенных версий ПО?  3. Следующая характеристика для коммутатора агрегации может поддерживаться в текущей версии ПО производителя:  Наличие сервер FTP. Допустимо ли будет предложить коммутатор, для которого наличие данной характеристики не выполняется для определенных версий ПО?  4. Следующая характеристика для коммутатора доступа может поддерживаться в текущей версии ПО производителя:  Наличие 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM). Допустимо ли будет предложить коммутатор, для которого наличие данной характеристики не выполняется для определенных версий ПО?  5. Следующая характеристика для коммутатора доступа может поддерживаться в текущей версии ПО производителя:  Наличие Guest VLAN. Допустимо ли будет предложить коммутатор, для которого наличие данной характеристики не выполняется для определенных версий ПО?  6. Следующая характеристика для коммутатора доступа может поддерживаться в текущей версии ПО производителя:  Наличие сервер FTP. Допустимо ли будет предложить коммутатор, для которого наличие данной характеристики не выполняется для определенных версий ПО?  7. Следующая характеристика для точки доступа будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране:  Рабочие каналы: 802.11b/g/n: 1-13 (2412-2472 МГц).802.11a/n/ac: 36-64 (5180-5320 МГц).100-144 (5500-5720 МГц).149-165 (5745-5825 МГц)  Допустимо ли будет предложить точку доступа, для которой данная характеристика будет зависеть от правил регулирования радиочастот страны?  8. Блок питания для коммутатора агрегации предлагается к поставке в количестве 16 штук.  При этом ниже в характеристиках  В составе наличие двух блоков питания обязательно  Понимать ли это следующим образом:  К поставке предлагается 16 шт. БП к коммутаторам агрегации м возможностью установки данных БП по 2 шт. в каждый коммутатор агрегации. Верно ли понимаем данный пункт Технических характеристик товара? | | 1. Допустимо.  2. Допустимо.  3. Допустимо.  4. Допустимо.  5. Допустимо.  6. Допустимо.  7. Допустимо.  8. Да, правильно. | | |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* |