## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

«18» апреля 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений документации | Разъяснение положений документации |
| 1. Следующая характеристика для коммутатора агрегации может поддерживаться в текущей версии ПО производителя:

Наличие 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM). Допустимо ли будет предложить коммутатор, для которого наличие данной характеристики не выполняется для определенных версий ПО?2.Следующая характеристика для коммутатора агрегации может поддерживаться в текущей версии ПО производителя:Наличие Guest VLAN. Допустимо ли будет предложить коммутатор, для которого наличие данной характеристики не выполняется для определенных версий ПО?3. Следующая характеристика для коммутатора агрегации может поддерживаться в текущей версии ПО производителя:Наличие сервер FTP. Допустимо ли будет предложить коммутатор, для которого наличие данной характеристики не выполняется для определенных версий ПО?4. Следующая характеристика для коммутатора доступа может поддерживаться в текущей версии ПО производителя:Наличие 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM). Допустимо ли будет предложить коммутатор, для которого наличие данной характеристики не выполняется для определенных версий ПО?5. Следующая характеристика для коммутатора доступа может поддерживаться в текущей версии ПО производителя:Наличие Guest VLAN. Допустимо ли будет предложить коммутатор, для которого наличие данной характеристики не выполняется для определенных версий ПО?6. Следующая характеристика для коммутатора доступа может поддерживаться в текущей версии ПО производителя:Наличие сервер FTP. Допустимо ли будет предложить коммутатор, для которого наличие данной характеристики не выполняется для определенных версий ПО?7. Следующая характеристика для точки доступа будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране:Рабочие каналы: 802.11b/g/n: 1-13 (2412-2472 МГц).802.11a/n/ac: 36-64 (5180-5320 МГц).100-144 (5500-5720 МГц).149-165 (5745-5825 МГц)Допустимо ли будет предложить точку доступа, для которой данная характеристика будет зависеть от правил регулирования радиочастот страны?8. Блок питания для коммутатора агрегации предлагается к поставке в количестве 16 штук.При этом ниже в характеристикахВ составе наличие двух блоков питания обязательноПонимать ли это следующим образом:К поставке предлагается 16 шт. БП к коммутаторам агрегации м возможностью установки данных БП по 2 шт. в каждый коммутатор агрегации. Верно ли понимаем данный пункт Технических характеристик товара? | 1. Допустимо.2. Допустимо.3. Допустимо.4. Допустимо.5. Допустимо.6. Допустимо.7. Допустимо.8. Да, правильно. |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |