## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«27» апреля 2018 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации  | Разъяснение положений аукционной документации  |
| Возможна ли замена фрез концевых твердосплавных (ГОСТ 32405-2013) Ø3x8x28 z=4, Ø4x10x32 z=4, Ø5x12x36 z=4, Ø6x16x40 z=4, Ø8x20x45 z=4, Ø10x20x50 z=4, Ø12x25x60 z=4 сплава T5K10 на сплав BK8, в связи с тем, что вышеуказанные фрезы ведущими изготовителями изготавливаются из сплава ВК8. Согласно ГОСТ 32405-2013 (п. 3.2.1) фрезы следует изготавливать из твердого сплава ВК6-М, ВК8, ВК10-ХОМ. | Замена возможна. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)*(подпись)* |